- トップページ
- 撮影
- 画質の調整
- ニー機能

# ニー機能

映像の白つぶれを防ぐために、映像信号を圧縮する設定をします。

#### 一般的な設定

工場出荷時の状態のままお使いください。

#### より高度な設定

メインメニュー→［SCENE FILE］→［KNEE SETTING］で設定します。

［KNEE MODE］：ニーの動作モード（［AUTO］/［MANUAL］/［OFF］）を設定します。

- ［KNEE SETTING］で［AUTO］を選択しているとき

  ［A.KNEE RESPONSE］：応答速度を設定します。設定値が小さいほど応答速度が速くなります。

- ［KNEE SETTING］で［MANUAL］を選択しているとき

  ［KNEE MASTER POINT］：ニーポイントの位置設定を0.5%ステップで行います。

  ［KNEE MASTER SLOPE］：ニーの傾きを設定します。

  ［KNEE MASTER SLOPE Rch］：Rchのニーの傾きを設定します。

  ［KNEE MASTER SLOPE Bch］：Bchのニーの傾きを設定します。

ページトップへ戻る