- トップページ
- 撮影
- 音声入力の選択と録音レベルの調整
- 内蔵マイクを使う

# 内蔵マイクを使う

〈CH1 SELECT〉スイッチを〈INT（L）〉の位置にする。

内蔵マイクのL音声信号が音声チャンネル1に記録されます。

〈CH2 SELECT〉スイッチを〈INT（R）〉の位置にする。

内蔵マイクのR音声信号が音声チャンネル2に記録されます。

NOTE

- メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［INPUT SETTING］→［INT MIC］で内蔵マイクの［STEREO］、［MONO］、［OFF］の切り替えができます。

- マイクの風切り音を低減するには、メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［RECORDING CH SETTING］→［MIC LOWCUT CH1］～［MIC LOWCUT CH4］で［ON］に設定します。

ページトップへ戻る