- トップページ
- 撮影
- 電子シャッターの設定
- 〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンと〈MODE/MENU CANCEL〉ボタンで調整

# 〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンと〈MODE/MENU CANCEL〉ボタンで調整

〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンと〈MODE/MENU CANCEL〉ボタンを使うと、シャッターモードの切り替えや調整ができます。

## シャッターモードを有効にするには

〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを押す。

画面中央付近に［SHUTTER ON］と表示されます。シャッタースピード値が表示され、シャッターが有効になります。

再度ダイヤルボタンを押すと、画面中央付近に［SHUTTER OFF］と表示され、シャッターモードは無効になります。

ダイヤルボタンを押すごとに、［SHUTTER ON］/［SHUTTER OFF］が切り替わります。

## シャッターモードの設定を変更するには

〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを押して、シャッターを有効にする。

画面中央付近に［SHUTTER ON］と表示されます。

〈MODE/MENU CANCEL〉ボタンを押して、シャッターモードを選択する。

ボタンを押すごとに、次のように切り替わり、選択中のモード表示がオレンジ色にハイライトされます。

シャッターモード→バリアブルフレームレートモード→ホワイトバランスバリアブルモード

- バリアブルフレームレートモードは、メインメニュー→［SCENE FILE］→［VFR］で［ON］に設定しているときのみ選択できます。

- ホワイトバランスバリアブルモードは、メインメニュー→［SW MODE］→［W.BAL PRESET］で［VAR］に設定し、〈WHITE BAL〉スイッチが〈PRST〉の位置にあるときのみ選択できます。

〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを押し、シャッターモードまたはシンクロシャッターモードを選択する。

ボタンを押すごとに、通常のシャッターモードとシンクロシャッターモードが交互に切り替わります。

〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを上下に回し、設定を変更する。

シンクロシャッターモードではボタンを押しながら回すと、素早く変更できます。

モードのハイライト表示が消えるまで、〈MODE/MENU CANCEL〉ボタンを数回押す。

NOTE

- メインメニュー→［SCENE FILE］→［SYNC SCAN TYPE］で、シンクロスキャンの表示を［sec］（秒）、または［deg］（角度）に切り替えることができます。

- メインメニュー→［SCENE FILE］→［SYNCHRO SCAN］で、シンクロスキャンの設定を行うこともできます。

- 一度選択したシャッタースピード値とシンクロスキャンスピード値は、本機の電源を切っても保持されます。

- 電子シャッターをどのモードで使用しても、シャッタースピードが速いほど、カメラの感度は低減します。

- 絞りが自動のときには、シャッタースピードが速くなるにつれ、絞りが開き、焦点深度も浅くなります。

- 蛍光灯などの放電管による照明下では、画面上に横帯が現れることがあります。このとき、シャッタースピードを調整すると改善されることがあります。

- 素早く横切る被写体を撮影すると、少し歪んで見えることがあります。撮像素子（MOSセンサー）の信号を読み出す方式によるものであり、故障ではありません。

## シャッター関連のビューファインダー画面表示について

詳しくは「画面の状態表示」を参照してください。

ページトップへ戻る