- トップページ
- 準備
- ビューファインダーの調整と設定
- ビューファインダーの使用

# ビューファインダーの使用

周囲が明るく液晶モニターで見づらいときなどは、ビューファインダーで映像を確認ができます。

アイセンサーによりビューファインダーに目を近づけると自動的に映像を表示します。

- アイセンサーの感度は、メインメニュー→［DISPLAY SETUP］→［EYE SENSOR］で［HIGH］または［LOW］に設定できます。

- お使いの眼鏡の形状、カメラの構え方、または、接眼部付近に強い光が当たることなどによりアイセンサーが正しく動作しない場合があります。その場合は、USERボタンに［EVF ON/OFF］を割り当てて、映像表示を切り替えてください。

視度調整レバー

アイセンサー

ビューファインダーの画面を一番見やすい位置にする。

ビューファインダーは、約90度まで垂直に起こすことができます。

視度調整レバーで、ビューファインダー画面の文字がはっきり見えるように調整する。

NOTE

- ビューファインダーや液晶モニターの映像とモニターテレビの映像とでは、明るさや色合いが違う場合があります。最終的な映像は、モニターテレビで確認してください。

ページトップへ戻る