- トップページ
- ネットワーク接続
- FTPクライアント機能の利用
- P2カードからFTPサーバーへの転送（コピー）

# P2カードからFTPサーバーへの転送（コピー）

P2カードのクリップをFTPサーバーへ転送できます。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

サムネール画面が表示されます。

転送するクリップを選択する。

メインメニュー→［CLIP］→［COPY］で［FTP］を選択する。

プロキシー記録のみをコピーするときは、メインメニュー→［CLIP］→［COPY］で［FTP（PROXY）］を選択してください。

コントロールスティックを押す。

FTPサーバーのフォルダーが表示されます。

コントロールスティックで転送先フォルダーを選択する。

〈SHIFT〉ボタンを押しながらコントロールスティックを押す（〈MULTI SEL〉）と、現在のフォルダー一覧に新規フォルダーが作成されます。新規フォルダー名には、自動的に日時を示す数値が入力されます。ソフトキーボードを使用してフォルダー名を設定することもできます。ただし、FTPサーバーによっては、使用できない文字もあります。また、既に存在するフォルダー名と同じ名前に設定することはできません。

［YES］にカーソルを合わせ、コントロールスティックを押す。

コピーが開始されます。

クリップ単位でのインポートする場合は、「クリップのコピー」を参照してください。

コピーを完了すると［COPY COMPLETED!］と表示されます。

NOTE

- 次の条件で収録されたプロキシー記録クリップを、FTPサーバーに転送したとき、サーバー上では分割されたクリップ表示になります。

  - メモリーカード内で連続記録時間を超えて収録されたクリップ

  - 複数のメモリーカードにまたがって収録されたクリップ

  - ワンクリップレックで収録されたクリップ

- マルチバイト文字のフォルダー名は正しく表示されません。

- サーバー上のクリップ数、ネットワークの状態などにより、サムネール表示、コピーに時間がかかる場合があります。

- コピーを中断したいときは、コントロールスティックで［CANCEL］にカーソルを合わせてコントロールスティックを押します。［CANCEL］の確認が表示されるので、［YES］を選択し、コントロールスティックを押します。ネットワークが切断されていなければ、途中までコピーされたコピー先のクリップは削除されます。また、ネットワークが切断された場合は、不完全なクリップがFTPサーバーに残る場合があります。

- ネットワークの状態によっては、コピーをキャンセルできない場合があります。この場合、本体の電源スイッチを〈OFF〉にして、コピーを中断しさせてください。

- コピーを開始した後は、通信切れのエラーを検出しません。長時間にわたってコピーが進まない場合は、コピーを中断してください。

- FTPサーバーの残量はコピー開始前に自動的に確認できませんので、あらかじめFTPサーバー管理者に確認してください。

- FTPサーバーの残量が0の場合にエラーとなるかどうかはFTPサーバーに依存します。エラーとならない場合はコピーを中断してください。

- FTPサーバーのコピー先フォルダー内のクリップ数が1000を超える場合はコピーできません。

- SSHを使用して転送するには、FTPサーバーがSSHに対応している必要があります。

- SSHを使用して転送すると転送速度は低下します。

- パーソナルコンピューターなどで転送結果を確認するには、パーソナルコンピューター上での表示の更新が必要な場合があります。

ページトップへ戻る