- トップページ
- 外部機器との接続
- リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続
- 本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

# 本機に接続時のリモートコントロールユニットについて

本機とAK-HRP200Gを接続した場合、AK-HRP200Gのボタンの動作は、次のとおりです。

#### 肌色ディテールボタン（〈SKINDTL〉）

ボタンの点灯状態により異なります。

- ボタンの点灯時は、本機のメニュー設定値（スキントーンディテールに関する設定）に従います。

- ボタンの消灯時は、本機のメニュー設定値にかかわらず、スキントーンディテールの機能が［OFF］になります。

本機を再起動すると、本機のメニュー設定値がAK-HRP200Gに反映されます。

ただし、本機とAK-HRP200Gをシリアル接続しているときは、この機能は動作しません。

#### ニーOFFボタン（〈KNEE OFF〉）

ボタンの点灯状態により異なります。

- ボタンの点灯時は、本機のメニュー設定値にかかわらず、ニー機能が［OFF］になります。

- ボタンの消灯時は、本機のメニュー設定値（ニー機能に関する設定）に従います。

本機を再起動すると、本機のメニュー設定値がAK-HRP200Gに反映されます。

#### マトリクスボタン（〈MATRIX〉）

ボタンが点灯し、本機のメニュー設定値（マトリックスに関する設定）が常に有効になります。 ボタンを押しても、機能を［OFF］にすることはできません。

本機を再起動すると、本機のメニュー設定値がAK-HRP200Gに反映されます。

#### シーンファイル選択ボタン（〈SCENE1〉～〈SCENE4〉）

対応していません。

#### ユーザーファイル選択ボタン（〈USER1〉～〈USER3〉）

本機のシーンファイルF1～F3を選択できます。F4～F6は選択できません。

ただし、本機とAK-HRP200Gをシリアル接続しているときは、この機能は動作しません。

#### Rフレア/ペデスタルボリューム（〈FLARE/PED R〉）、Bフレア/ペデスタルボリューム（〈FLARE/PED B〉）

フレア調整には対応していません。ペデスタルのみ動作します。

#### 調整値表示部（4桁）

CCフィルター、ズーム、フォーカスの数値表示は対応していません。

#### キャラクター/メニューボタン（〈CHARA/MENU〉）

本機のメニュー設定値にかかわらず、〈SDI OUT〉、〈HDMI OUT〉、〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子からの出力映像にステータスやメニューが表示されます。

#### センスボリューム（〈SENSE〉）

ズーム/フォーカスの速度を調整できます。

- 右に回すと、ズーム/フォーカスの速度が速くなります。

- 左に回すと、ズーム/フォーカスの速度が遅くなります。

#### NDフィルター/CCフィルター表示選択ボタン〈ND/CC〉

- ズームモード/フォーカスモードの切り替えができます。

  表示選択ボタンを押して、ズームモードまたはフォーカスモードを選択します。

  - ズームモード時は、調整値表示部（4桁）に［Zo］と表示されます。

  - フォーカスモード時は、調整値表示部（4桁）に［Fo］と表示されます。

    選択表示中に、データセットボタン（上）〈UP〉/データセットボタン（下）〈DOWN〉で調整値を変更できます。

- オートフォーカス/マニュアルフォーカスの切り替えができます。

  表示選択ボタンを押して、調整値表示部（4桁）［AF.］を選択します。 選択表示中にデータセットボタン（上）〈UP〉またはデータセットボタン（下）〈DOWN〉を押して、オートフォーカスまたはマニュアルフォーカスを選択します。

  - マニュアルフォーカス時は、［AF.of］と表示されます。

  - オートフォーカス時は、［AF.on］と表示されます。

- フレームレートモード時は、調整値表示部（4桁）に［Frof］と表示されますが、本機では動作しません。

#### データセットボタン（上）〈UP〉

ズームモード時に、ズームインします。

フォーカスモード時に、フォーカス調整（奥にフォーカスを合わせる）ができます。

#### データセットボタン（下）〈DOWN〉

ズームモード時に、ズームアウトします。

フォーカスモード時に、フォーカス調整（手前にフォーカスを合わせる）ができます。

#### 選択ダイヤル〈SELECT〉

ズームモード時に、フォーカスの調整ができます。右にダイヤルを回すと、奥にフォーカスを合わせます。左にダイヤルを回すと、手前にフォーカスを合わせます。

フォーカスモード時に、ズームの調整ができます。右にダイヤルを回すとズームイン、左にダイヤルを回すとズームアウトします。

ページトップへ戻る