- トップページ
- 撮影
- 外部基準信号の選択とゲンロックの設定
- 映像信号を外部基準信号にロックさせる

# 映像信号を外部基準信号にロックさせる

外部から供給された基準信号に本機から出力される映像信号をロックさせることができます。

本機は外部基準信号を〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子から受けることができます。

## 〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子から供給された基準信号にゲンロックさせる

〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子にシステムのフレーム周波数と合ったHD-Y信号、またはコンポジット信号を供給します。〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子に入力された基準信号を有効にするには、〈IN/OUT〉スイッチを〈IN〉に設定する必要があります。入力された基準信号にロックさせる出力信号は、メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［GL PHASE］で選択します（1080i、1080P、720P時のみ）。

基準信号と出力信号の水平位相の調整は、メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［H PHASE］で行います。

NOTE

- 本機のコンポジット信号のサブキャリアは、基準信号のサブキャリアにロックしません。

## 出力状態について

外部基準信号の選択とゲンロックの設定によって、出力の状態は次のようになります。

メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］で［GL PHASE］を設定します。

外部基準信号の選択 | ゲンロックの設定 | 出力信号の状態 （外部基準信号との位相関係）
--- | --- | ---
システムモード | 入力信号 | ［GL PHASE］
1080i/1080P | HD-Y | ［HD SDI］ | HD SDI出力はHD-Y入力信号と一致します。 ダウンコンバーター出力はHD-Y入力信号より約90 H遅れます。
［COMPOSITE］ | ダウンコンバーター出力はHD-Y入力信号と一致します。 HD SDI出力はHD-Y入力信号より約90 H進みます。
コンポジット | ［HD SDI］ | HD SDI出力はコンポジット入力信号と一致します。 ダウンコンバーター出力はコンポジット入力信号より約90 H遅れます。
［COMPOSITE］ | ダウンコンバーター出力はコンポジット入力信号と一致します。 HD SDI出力はコンポジット入力信号より約90 H進みます。
1080/23.98PsF | HD-Y | ［HD SDI］ | HD SDI出力はHD-Y入力信号と一致します。
720P | HD-Y | ［HD SDI］ | HD SDI出力はHD-Y入力信号と一致します。 ダウンコンバーター出力はHD-Y入力信号より約120 H遅れます。
［COMPOSITE］ | ダウンコンバーター出力はHD-Y入力信号と一致します。 HD SDI出力はHD-Y入力信号より約120 H進みます。
コンポジット | ［HD SDI］ | HD SDI出力はコンポジット入力信号と一致します。 ダウンコンバーター出力はコンポジット入力信号より約120 H遅れます。
［COMPOSITE］ | ダウンコンバーター出力はコンポジット入力信号と一致します。 HD SDI出力はコンポジット入力信号より約120 H進みます。
480i/576i | コンポジット | — | SD SDI出力はコンポジット入力信号と一致します。 コンポジット出力はコンポジット入力信号と一致します。
HD-Y | — | SD SDI出力はHD-Y入力信号にロックしません。 コンポジット出力はHD-Y入力信号にロックしません。

NOTE

- システムモードが1080Pまたは720Pでは、HD-Y信号を入力すると、映像信号はゲンロックがかかります。この場合、タイムコードは1フレームずれることがあります。

- ダウンコンバーター出力は〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子や〈SDI OUT〉端子からの出力を表します。

ページトップへ戻る