- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［OTHER FUNCTIONS］

# ［OTHER FUNCTIONS］

ユーザーファイルの内部メモリーへの読み書きや初期化、本機の設定に関する項目です。

項目 | 設定内容
--- | ---
［USER FILE］ | 本機内のメモリーに、ユーザーファイルを読み出し/保存/初期化します。 ［LOAD］：ユーザーファイルを読み出します。 ［SAVE］：ユーザーファイルを保存します。 ［INITIALIZE］：ユーザーファイルを工場出荷状態に戻します。
［ACCESS LED］ | P2カードアクセスLEDを点灯するかどうか選択します。 ［ON］、［OFF］ 工場出荷値：［ON］
［TALLY LAMP］ | タリーランプの点灯について設定します。 ［FRONT］：フロントタリーランプが点灯します。 ［REAR］：リアタリーランプが点灯します。 ［BOTH］：フロントタリーランプとリアタリーランプの両方が点灯します。 ［OFF］：タリーランプは点灯しません。 工場出荷値：［OFF］
［CLOCK SETTING］ | 内蔵のカレンダー（日時）とタイムゾーンを設定します。
［TIME ZONE］ | GMTに対して、−12:00から+13:00まで30分単位（ただし+12:45はあり）で設定します。時刻を設定後に、［TIME ZONE］の設定値を変更すると、表示および記録される時刻が時差を加えたものに切り替わります。
［GL PHASE］ | HD（1080i、720P）モードのとき、〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子に入力された信号に、位相をロックさせる出力信号を選択します。 ［HD SDI］：HD SDI出力信号をゲンロック入力にロックさせます。 ［COMPOSITE］：ダウンコンバートされたコンポジット出力信号（〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子の信号および〈SDI OUT〉端子の480i、576i信号）をゲンロック入力にロックさせます。 工場出荷値：［HD SDI］
［H PHASE］ | 〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子に入力された信号に、位相をロックさせるときに水平位相を調整します。 ［−512］…［512］ 工場出荷値：［0］
［SEEK POS SEL］ | 再生一時停止中に、〈〉/〈〉ボタンを押して移動する位置を選択します。 ［CLIP］：クリップの先頭 ［CLIP&TEXT MEMO］：クリップの先頭、およびテキストメモの設定点 工場出荷値：［CLIP］
［GPS］ | GPSの設定をします。 取得された位置情報は、メタデータの撮影地に記録します。 ［INTERNAL］：内蔵のGPSを動作させます。位置情報を〈SDI OUT〉端子の信号に出力します。 ［EXTERNAL］：本機とネットワーク接続した外部機器などから位置情報を取得します。 ［OFF］：GPSを動作させません。位置情報の出力や記録はしません。 工場出荷値：［OFF］
［P.OFF GPS DATA］ | 電源を切ったときはGPS位置情報を保持します。次に、電源を入れてから新しく測定できるまでの間、保持したデータを記録するかどうかを設定します。 ［HOLD］：保持して記録します。 ［CLEAR］：電源を切ったと同時にクリアします。次に、電源を入れてから測定までの間は0（No-Info）を記録します。 工場出荷値：［CLEAR］
［MENU INITIALIZE］ | 全てのシーンファイル（1～6）とユーザーファイルを含む設定メニュー全体を工場出荷時の状態に戻します。

ページトップへ戻る