- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- バックグラウンド記録

# バックグラウンド記録

microP2メモリーカードを2つのスロットに挿入している場合、バックグラウンド記録モードに設定した後、記録ボタンを押すと、スロット1と2で同時に記録が開始されます。スロット1では、記録ボタンの操作で必要なシーンだけ記録・停止を繰り返して撮影できます。スロット2では、バックグラウンド記録として記録動作が継続されます。

スロット2でバックグラウンド記録をすることにより、記録停止中に大事なシーンを撮り逃がす心配がなくなります。

バックグラウンド記録を使用できるシステムモードについては、「システムモードと記録機能」の表を参照してください。

メモリーカードの記録時間

記録ボタン操作

バックグラウンド記録停止のボタン操作*

スロット1残量なし

スロット1

待機

Aクリップ

（メイン記録）

Ｃクリップ

スロット2記録継続

スロット2

Aクリップ

Bクリップ

Ｃクリップ

Dクリップ

（バックグラウンド記録）

*［BACKGR REC PAUSE］を割り当てたUSERボタン

## バックグラウンド記録を開始するには

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［BACKGROUND REC］で［ON］を選択する。

バックグラウンド記録モードになります。

記録ボタンを押す。

スロット1と2で同時に記録が開始され、画面に［BACKGR］と表示されます。

記録ボタンの操作で、スロット1での記録の開始・停止ができます。

スロット2では、バックグラウンド記録として記録動作が継続されます。

NOTE

- スロット1と2のどちらも、メインメニュー→［SYSTEM MODE］で設定されたフォーマットで記録されます。

- 次の場合は、バックグラウンド記録ができません。

  - メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING］で［NORMAL］以外に設定されている場合

  - メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC MEDIA］で［P2］に設定されている場合

  - メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［DUAL CODEC SETTING］で［OFF］以外に設定されている場合

- メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK SEL］で［4G/LTE］に設定されている場合は、スロット1で通常の記録ができます。

- タリーランプの点灯状態は、スロット1の記録開始・停止と連動します。

- タイムコードはフリーランに固定されます。

- メインメニュー→［OUTPUT SEL］→［HD SDI REMOTE］の設定は無効です。外部機器（レコーダーなど）に対する記録動作の制御はできません。

- バックグラウンド記録モードでは、最終クリップ削除機能は動作しません。

- スロット2がバックグラウンド記録中でも、スロット1が記録停止中の場合は、スロット1のmicroP2メモリーカードを交換できます。

- バックグラウンド記録モードで、スロット2に記録できるmicroP2メモリーカードがない場合や、スロット2のmicroP2メモリーカードの残量がなくなった場合、スロット1では、通常の記録ができます。

## バックグラウンド記録を終了するには

［BACKGR REC PAUSE］を割り当てたUSERボタンを約5秒間押し続ける。

スロット2でのバックグラウンド記録を停止します。［BACKGR］表示に斜線が入ります。

NOTE

- スロット1で記録中に、スロット2のバックグラウンド記録を終了できません。スロット1で記録停止中に、バックグラウンド記録を終了してください。

- 次の場合は、スロット2のバックグラウンド記録は終了します。

  - 電源を切った場合

  - microP2メモリーカードの残量がなくなった場合

  - microP2メモリーカードへの書き込み時に異常が発生した場合

  - ［BACKGR REC PAUSE］を割り当てたUSERボタンを約5秒間押し続けた場合

ページトップへ戻る