- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［OUTPUT SEL］

# ［OUTPUT SEL］

〈SDI OUT〉、〈HDMI OUT〉、〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉、〈TC IN/OUT〉端子からの出力に関する設定をします。

項目 | 設定内容
--- | ---
［SDI OUT］ | 〈SDI OUT〉端子からの映像出力を設定します。 ［ON］：映像を出力します。 ［OFF］：映像を出力しません。 工場出荷値：［OFF］
［SDI&HDMI SELECT］ | 〈SDI OUT〉端子と〈HDMI OUT〉端子からの出力信号を選択します。 ［SYSTEM MODE］：［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］の設定に従います。 ［1080i］：［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］で［1080-59.94P］または［1080-50P］を選択しているとき、インターレースに変換して出力します。他の設定では選択できません。 ［DOWNCON］：SD信号にダウンコンバートして出力します。 工場出荷値：［SYSTEM MODE］
［3G-SDI OUT］ | 1080Pモードのとき、HD SDI出力の1080P信号を選択します。 ［LEVEL-A］：LEVEL-A方式を選択します。 ［LEVEL-B］：LEVEL-B DL方式を選択します。 工場出荷値：［LEVEL-B］
［SDI OUT CHAR］ | 〈SDI OUT〉端子の出力映像にキャラクターを重畳するかどうかを選択します。 ［ON］：重畳します。 ［OFF］：重畳しません。 工場出荷値：［OFF］
［SDI EDH］ | 〈SDI OUT〉端子からの出力がSD信号（480iおよび576i）のとき、EDHを重畳するかどうかを選択します。 ［ON］：重畳します。 ［OFF］：重畳しません。 工場出荷値：［ON］
［HD SDI REMOTE］ | HD SDI出力時に、〈SDI OUT〉端子に接続された外部機器（レコーダーなど）に対する記録動作制御機能を使用するかどうかを設定します。 ［ON］：外部機器の記録動作を制御します。 ［OFF］：外部機器の記録動作を制御しません。 工場出荷値：［OFF］
［DOWNCON MODE］ | HDモード（1080P、1080i、720P）のとき、〈SDI OUT〉端子または〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子からのダウンコンバーター出力信号のモードを選択します。 ［SIDE CROP］、［LETTER BOX］、［SQUEEZE］ 工場出荷値：［LETTER BOX］
［DOWNCON SETTING］ | ［DETAIL］ | ダウンコンバーター出力信号に対するディテール機能の［ON］/［OFF］を設定します。 ［ON］、［OFF］ ダウンコンバーター出力信号には、HD信号処理時に設定されたディテール成分が含まれます。 この設定は、その信号にダウンコンバーター出力専用のディテール成分を重畳します。 工場出荷値：［ON］
| ［H.DTL LEVEL］ | ダウンコンバーター出力信号に対する水平ディテール補正レベルを設定します。 ［0］…［31］ 工場出荷値：［8］
| ［V.DTL LEVEL］ | ダウンコンバーター出力信号に対する垂直ディテール補正レベルを設定します。 ［0］…［31］ 工場出荷値：［4］
| ［DTL CORING］ | ディテールのノイズ除去レベルを設定します。 ［0］…［15］ 工場出荷値：［1］
| ［H.DTL FREQ］ | 水平ディテール周波数を選択します。 ［2.5MHz］、［3MHz］、［3.5MHz］、［4MHz］、［4.5MHz］ 工場出荷値：［3.5MHz］
［VIDEO OUT］ | 〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子の出力の［ON］/［OFF］を選択します。 ［ON］：出力します。 ［OFF］：出力を停止します。 工場出荷値：［OFF］
［VIDEO OUT CHAR］ | 〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子の出力映像にキャラクターを重畳するかどうかを選択します。 ［ON］：重畳します。 ［OFF］：重畳しません。 工場出荷値：［ON］
［VIDEO OUT ZEBRA］ | 〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子から出力される映像信号に、ゼブラパターンを重畳するかを選択します。 ［ON］：重畳します。 ［OFF］：重畳しません。 工場出荷値：［OFF］
［TC OUT］ | 〈TC IN/OUT〉端子から出力されるタイムコードの種類を設定します。 ［TCG］：常に本機のタイムコードジェネレーターの値を出力します。 ［TCG/TCR］：カメラ映像出力時はタイムコードジェネレーター値を、再生映像出力時は、再生されたタイムコード値を出力します。 工場出荷値：［TCG］
［TC OUTPUT REF］ | 〈TC IN/OUT〉端子から出力されるタイムコードの出力遅延を設定します。 ［RECORDING］：記録タイムコードを遅延なしに出力します。本機のタイムコードをマスターにして2台で同時撮りするときに使用します。 ［VIDEO OUT］：出力映像に合わせます。 工場出荷値：［VIDEO OUT］

ページトップへ戻る