- トップページ
- 撮影
- 撮影時の調整項目
- 水準器機能

# 水準器機能

液晶モニター画面上にカメラレコーダーの水平方向、垂直方向の傾きを示す水準器を表示できます。

水平方向

例）左に傾いているのを補正する場合

垂直方向

例）下に傾いているのを補正する場合

傾いている状態では橙色の線で表示されます。傾きがほぼない状態では、橙色から緑色の線に変わります。水平方向は約±45°、垂直方向は約±30°まで表示します。

メインメニュー→［DISPLAY SETUP］→［LEVEL GAUGE］で［ON］を選択する。

NOTE

- 水準器の表示は記録されません。

- 水準器の表示はビューファインダーには表示されません。

- メインメニュー→［DISPLAY SETUP］→［SELF SHOOT］で［MIRROR］を選択して、対面撮影をしているときは表示しません。

  メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［SCAN REVERSE］で［ON］を選択しているときは表示しません。

- 本機を動かしている間は、水準器表示が正しく表示できない場合があります。

- 本機を大きく上に向けたり下に向けたりして撮影すると、水準器表示が正しく表示できない場合があります。

- メインメニュー→［USER SW］で［LEVEL GAUGE］を割り当てたUSERボタンで［ON］/［OFF］の切り替えができます。

- メインメニュー→［USER SW］で［LEVEL GAUGE RESET］を割り当てたUSERボタンを長押しすると、工場出荷値になります。

- メインメニュー→［USER SW］で［LEVEL GAUGE RESET］を割り当てたUSERボタンを押すと、現在の水平方向と垂直方向を基準値に設定できます。

ページトップへ戻る