- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- ダイレクトメニュー操作

# ダイレクトメニュー操作

画面に表示されているシャッタースピード値、シンクロスキャンシャッタースピード値、ホワイトバランス値、フレームレート値を〈MODE/MENU CANCEL〉ボタンで選択して設定値を変更できます。

- バリアブルフレームレートモードは、メインメニュー→［SCENE FILE］→［VFR］で［ON］に設定しているときのみ選択できます。

- ホワイトバランスバリアブルモードは、メインメニュー→［SW MODE］→［W.BAL PRESET］で［VAR］に設定し、〈WHITE BAL〉スイッチが〈PRST〉の位置にあるときのみ選択できます。

〈MODE/MENU CANCEL〉ボタンを押して、変更したい項目を選択する。

ボタンを押すごとに、選択中のモード表示がオレンジ色にハイライトされます。

〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを上下に回し、設定を変更する。

モードのハイライト表示が消えるまで、〈MODE/MENU CANCEL〉ボタンを数回押す。

ページトップへ戻る