- トップページ
- 撮影
- マルチフォーマット
- 記録設定と記録機能表

# 記録設定と記録機能表

本機の記録モードは、メインメニュー→［RECORDING SETUP］の［RECORDING］の設定によって次のように動作します。「可」の場合でも、システムモードにより記録機能に制限があります。詳しくは「システムモードと記録機能」表を参照してください。

設定 | 記録関連設定（設定メニュー） | 記録、動作の有効、無効
--- | --- | ---
動作モード | ［RECORDING］ | ［VFR］ | プリレック | ワンクリップレック | サイマル記録/バックグラウンド記録
インターバル記録 | ［INTERVAL］ | 無効 | 不可 | 不可 | 不可
ワンショット記録 | ［ONE SHOT］ | 無効 | 不可 | 不可 | 不可
ループレック | ［LOOP］ | 無効 | 不可 | 不可 | 不可
ネイティブバリアブルフレームレート記録 | ［NORMAL］ | ［ON］ | 不可 | 不可 | 不可
スタンダードバリアブルフレームレート記録 | ［NORMAL］ | ［ON］ | 不可 | 不可 | 不可
通常記録 | ［NORMAL］ | ［OFF］ | 「システムモードと記録機能」を参照してください。

設定 | 記録関連設定（設定メニュー） | 記録、動作の有効、無効
--- | --- | ---
動作モード | ［RECORDING］ | ［VFR］ | デュアルコーデック記録 | テキストメモ | ショットマーク
インターバル記録 | ［INTERVAL］ | 無効 | 不可 | 不可 | 不可
ワンショット記録 | ［ONE SHOT］ | 無効 | 不可 | 不可 | 不可
ループレック | ［LOOP］ | 無効 | 不可 | 不可 | 不可
ネイティブバリアブルフレームレート記録 | ［NORMAL］ | ［ON］ | 不可 | 可 | 可
スタンダードバリアブルフレームレート記録 | ［NORMAL］ | ［ON］ | 不可 | 可 | 可
サイマル記録/バックグラウンド記録 | ［NORMAL］ | 無効 | 不可 | 可 | 可
通常記録 | ［NORMAL］ | ［OFF］ | 「システムモードと記録機能」を参照してください。

ページトップへ戻る