- トップページ
- 再生
- サムネール操作について
- クリップのコピー

# クリップのコピー

クリップを選択し、任意のスロットのP2カードやUSB接続したストレージデバイスにコピーできます。

カーソルをコントロールスティックで動かして、コピーしたいクリップに合わせ、コントロールスティックを押してクリップを選択する。

メインメニュー→［CLIP］で［COPY］のリストからコピー先にカーソルを合わせ、コントロールスティックを押す。

- 複数のクリップを選択していたときは、コントロールスティックを押した後に選択しているクリップ数が表示されます。

- コピー先がストレージデバイスの場合は、コピー先の詳細を選択します。

確認メッセージで［YES］にカーソルを合わせ、コントロールスティックを押す。

クリップのコピーが開始されます。

完了メッセージが表示されたらコントロールスティックを押す。

NOTE

- コピー中に電源を切ったり、カードを抜き差ししたりすると、P2カードの故障の原因になります。誤ってこのような動作を行った場合、不良クリップができます。削除してから、再度コピーしてください。

- 次のエラーメッセージが表示されたときは、コピーは行われません。

  - ［LACK OF CAPACITY!］

    コピー先の記録容量が不足しているため、コピーは行われません。

  - ［UNKNOWN CONTENTS FORMAT!］

    選択したクリップに不良クリップが含まれているため、コピーは行われません。

  - ［NO COPY TO SAME CARD!］

    同一カードへコピーしようとしたため、コピーは行われません。

  - ［TOO MANY CLIPS!］

    選択したクリップが多すぎるため、コピーは行われません。

- テキストメモ下段でテキストメモ選択中にコピーすると、選択したテキストメモ位置とその次にあるテキストメモの区間をコピーします。選択したテキストメモの後ろにテキストメモがない場合は、クリップの最後までをコピーします。詳しくは「テキストメモによるクリップ分割コピー」を参照してください。

- 途中でコピーを中止する場合は、〈SHIFT〉ボタン+〈EXIT〉ボタン、またはコントロールスティックを押してください。コピー先でコピー中だったクリップは削除されます。

- コピー先に同一のクリップ（［GLOBAL CLIP ID］が同じ）が存在するときは［OVERWRITE?］と表示されます。上書きする場合は［YES］を、上書きしない場合は［NO］を選択してください。

ページトップへ戻る