- トップページ
- 各部の名称
- 右面部

# 右面部

1. アイカップ（アイカップの取り付け）

2. アイピース

3. ビジー（動作状態表示）ランプ（SDメモリーカードを取り出すには）

   SDメモリーカードの動作状態を表示するランプで、動作時に点灯します。

4. SDメモリーカードスロット（SDメモリーカードを入れるには）

   SDメモリーカード（別売品）の挿入口です。SDメモリーカードは、カメラの設定メニューの記録/呼び出し、メタデータのアップロードやプロキシー記録などで使用します。

   NOTE

   - SDメモリーカードの使用上のお願い

     - 本機には、SD規格、SDHC規格、またはSDXC規格に準拠したSDメモリーカードを入れてご使用ください。プロキシー記録をする場合は、class2以上のクラス表示があるSDメモリーカード、SDHCメモリーカードまたはSDXCメモリーカードをご使用ください。

       プロキシーデータの記録フォーマットが［SHQ 2CH MOV］または［AVC-G6 2CH MOV］の場合は、class4以上のカードをご使用ください。

     - MMC（Multi Media Card）は使用できません。（撮影できなくなるおそれがありますので、お気をつけください）

     - miniSD/microSDカードを本機で使用する場合は、必ず、miniSD/microSDカード専用のアダプターを装着してご使用ください。（miniSD/microSDアダプターのみを本機に挿入すると、正常に動作しません。アダプターには必ず、メモリーカードを入れてご使用ください）

     - 当社製のSDメモリーカード、およびminiSD/microSDカードをご使用いただくことをお勧めします。また、フォーマットは必ず、本機で行ってください。

     - 取扱説明書に記載された情報以外の最新情報は、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

       https://panasonic.biz/cns/sav/

     - SDHCメモリーカードは、2006年にSDアソシエーションにより策定された、2 GBを超える大容量メモリーカードの規格です。

     - SDXCメモリーカードは、2009年にSDアソシエーションにより策定された、32 GBを超える大容量メモリーカードの規格です。

5. 記録ボタン（グリップ側）（撮影）

   ボタンを押すと記録が始まります。再度押すと記録が停止します。

   サムネールモードからのダイレクト撮影ができます。

6. 電源スイッチ（準備）

   電源の入/切スイッチです。

7. マイクケーブルクランプ（フロントマイクの取り付け）

   マイクケーブルを固定するためのクランプです。

8. ピンホルダー

   本機から取り外したズームリングピンを取り付けます。

9. ヘッドホン端子（ヘッドホン）

   音声モニター用ヘッドホンの接続端子です。

10. 〈AUDIO INPUT 2〉端子（XLR、3 ピン）（外部マイクやオーディオ機器を使う）

    オーディオ機器、またはマイクを接続します。

11. 〈SDI OUT〉端子（タイムコードを外部に供給する）

    HD/SD SDI信号の出力端子です。

12. 〈TC IN/OUT〉端子（タイムデータの概要）

    タイムコードの入出力端子です。

    入力と出力は〈IN/OUT〉スイッチで選択します。

13. 〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子（タイムコードを外部ロックさせる）

    カメラ部にゲンロックをかけるときの基準信号入力端子です。また、モニター用映像の出力端子です。

    入力と出力は〈IN/OUT〉スイッチで切り替えます。

14. 〈IN/OUT〉スイッチ（ユーザーズビットの設定）

    〈TC IN/OUT〉端子と〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子の入力と出力とを切り替えます。

15. 〈CAM REMOTE〉端子（リモコン）

    リモコン（別売品）を接続して、機能の一部をリモートコントロールできます。

    〈FOCUS IRIS〉：（3.5 mmミニジャック）フォーカス操作、アイリス操作をリモートコントロールできます。

    〈ZOOM S/S〉：（2.5 mmミニジャック）ズーム操作、録画の開始/停止をリモートコントロールできます。

16. 三脚取り付け穴

    三脚を取り付けます。（底面）

    - 取り付け穴サイズ

      - 1/4-20 UNC（ねじ長さ5.5 mm以下）

      - 3/8-16 UNC（ねじ長さ5.5 mm以下）

17. 〈OPEN〉ボタン（ワイヤレスモジュールAJ-WM30の場合）

    ボタン下部の〈USB2.0 HOST〉端子のカバーを開けるときに使用します。

18. 〈USB2.0 HOST〉端子（サブホスト）（ワイヤレスモジュールAJ-WM30の場合）

    ワイヤレスLAN用です。ワイヤレスモジュールAJ-WM30（別売品）を装着します。

ページトップへ戻る