- トップページ
- 準備
- 液晶モニターの調整と設定
- 液晶モニターの使用

# 液晶モニターの使用

本機の液晶モニターは、3.5型です。用途や撮影条件に合わせてビューファインダーと液晶モニターを使い分けてください。

図1

図2

液晶モニターを開く。（図1）

液晶モニターは開くと点灯します。閉じると消灯します。

液晶モニターの画面を、一番見やすい位置にする。（図2）

レンズ方向に90°、手前方向に180°まで回転します。

NOTE

- 液晶モニターを閉じるときは、確実に閉じてください。

- 開いた状態の液晶モニターには無理な力がかからないようにしてください。本機が故障するおそれがあります。

- 温度差が激しいところでは、液晶モニターの液晶部に露がつくことがあります。そのような場合は、柔らかい乾いた布で拭いてください。

- カメラレコーダーが冷え切っている場合、電源を入れた直後は、液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

- ビューファインダーや液晶モニターの映像とモニターテレビの映像とでは、明るさや色合いが違う場合があります。最終的な映像は、モニターテレビで確認してください。

ページトップへ戻る