- トップページ
- 撮影
- 設定データの取り扱い
- 設定データのファイル構成

# 設定データのファイル構成

本機は、メインメニュー→［SCENE FILE］の設定に合わせて［F1:］～［F6:］のシーンファイルを本機に保存できます。

シーンファイル（［F1:］～［F6:］）のデータをファイルとして一度に最大8つまでSDメモリーカードに保存でき、そのデータを読み出して使用できます。

設定メニュー値はユーザーファイルとして本機に1つ、SDメモリーカードに最大8つまで保存できます。

［USER MENU SEL］で登録された［USER MENU］の設定値も、ユーザーファイルとして本機およびSDメモリーカードへの保存と読み出しが同時にできます。

本機の設定データファイルの構成は、次のとおりです。

#### シーンファイル

本機

SDメモリーカード

（工場出荷値）

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

［F6:］

シーンファイル1

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

［F6:］

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F6:］

（現在値）

［F5:］

シーンファイル8

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

［F6:］

［F3:］

［F5:］

［F6:］

［F4:］

［F1:］

［F2:］

（本体保存値）

メインメニュー→［SCENE FILE］→［LOAD/SAVE/INITIALIZE］で［INITIALIZE］を選択

メインメニュー→［SCENE FILE］→［FILE SELECT］で選択したシーンファイル単位

メインメニュー→［SCENE FILE］→［LOAD/SAVE/INITIALIZE］で［LOAD］または［SAVE］を選択

メインメニュー→［SCENE FILE］→［FILE SELECT］で選択したシーンファイル単位

メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］→［SCENE FILE］で［LOAD］または［SAVE］を選択

［F1:］～［F6:］一括

#### ユーザーファイル

本機

SDメモリーカード

（工場出荷値）

［USER FILE］（［USER MENU］含む）

ユーザーファイル1

（現在値）

［USER FILE］（［USER MENU］含む）

ユーザーファイル8

（本体保存値）

［USER FILE］（［USER MENU］含む）

メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［USER FILE］で［INITIALIZE］を選択

メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［USER FILE］で［LOAD］または［SAVE］を選択

メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］→［USER FILE］で［LOAD］または［SAVE］を選択

ページトップへ戻る