- トップページ
- 撮影
- 設定データの取り扱い
- SDメモリーカードへの保存と保存したデータの読み出し

# SDメモリーカードへの保存と保存したデータの読み出し

設定したシーンファイルやその他の設定値をまとめて、ファイルとしてそれぞれ8つまで、SDメモリーカードに保存したり、保存されたデータを読み出したりすることができます。

- シーンファイルの場合、現在の設定値は自動的に本機に保存され、その保存したデータをSDメモリーカードに書き込みます。SDメモリーカードから読み出したときは、本機内の保存データと同時に、現在の設定値も書き替わります。

- ［F1:］～［F6:］全てのシーンファイルが書き替わります。

## シーンファイルを保存するには

図1

図2

メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］→［SCENE FILE］で［SAVE］を選択する。（図1）

ファイル番号（1～8）を選択し、コントロールスティック（または〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタン）を押す。（図2）

タイトル入力画面とキーボードが表示されます。

キーボードで設定したい文字をコントロールスティック（または〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタン）を使って入力する。

キーボードの［OK］を選択し、コントロールスティック（または〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

［YES］を選択し、コントロールスティック（または〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタン）を押します。

入力されたタイトルでSDメモリーカードに書き込まれ、図2の画面に戻ります。

## シーンファイルを読み出すには

メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］→［SCENE FILE］で［LOAD］を選択する。

ファイル番号（1～8）を選択し、コントロールスティック（または〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタン）を押す。

確認画面が表示されます。

［YES］を選択し、コントロールスティック（または〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタン）を押します。

読み込みが完了すると［LOAD OK］と表示されます。

## ユーザーファイルを保存したり読み出したりするには

メインメニュー→［CARD FUNCTIONS］→［USER FILE］で［SAVE］または［LOAD］を選択します。そのあとの操作は、シーンファイルの場合と同じです。

ページトップへ戻る