- トップページ
- 撮影
- 撮影時の調整項目
- 絞り

# 絞り

〈AUTO/MANUAL〉スイッチで、マニュアルモードに切り替える。（撮影）

〈IRIS〉ボタンを押して、レンズ絞りの調整方法を切り替える。

［AUTO IRIS］：絞り値を自動調整します。（オートアイリス）

［MANUAL IRIS］：手動でレンズの絞りを調整します。（マニュアルアイリス）

マニュアルアイリスになっているときは、アイリスリングを回して、レンズの絞りを調整する。

オートアイリスでオートアイリスレベル機能が有効になっているときは、アイリスリングを回してオートアイリスレベルの目標値を調整できます。このとき、メインメニュー→［SCENE FILE］→［A.IRIS LEVEL EFFECT］の設定には反映されません。

NOTE

- バリアブルフレームレートでフレームレートを［9fps］以下に設定しているとき、および、シャッタースピードを1/12未満に設定しているときは、オートアイリス機能は動作しません。

ページトップへ戻る