- トップページ
- 準備
- 電源の供給
- ACアダプターの使用

# ACアダプターの使用

## 取り付け

コンセントへ

〈DC IN 12V〉端子

ACコードを接続する。

図の順番で差し込んでください。

〈DC IN 12V〉端子にACアダプターを接続する。

## 取り外し

ロック解除ボタンを押しながら、電源スイッチを〈OFF〉にする。

液晶モニターが消灯したことを確認してください。

〈DC IN 12V〉端子からACアダプターを外す。

NOTE

- ACアダプターは全世界の電源電圧（100 V – 240 V）、電源周波数（50 Hz、60 Hz）で動作するように設計されています。ただし、国によって電源コンセントの形状は異なります。その国に合ったプラグを準備してください。変換プラグはお買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。

- 本機を使用しないときは、ACコードをコンセントから外してください。

- 付属のACアダプターをお使いください。他のACアダプターは使用しないでください。

- バッテリーを本体に装着しているときも、ACアダプターを接続できます。ACアダプターを接続すると、ACアダプターによる駆動に切り替わります。ACアダプターを外すと、バッテリー駆動に戻ります。

ページトップへ戻る