- トップページ
- 撮影
- 基本手順
- 撮影

# 撮影

撮影するには、次の手順で操作します。

1. 〈AUTO/MANUAL〉スイッチ

2. 記録ボタン（グリップ側、ハンドル側、フロント側）

3. 〈REC CHECK〉ボタン

映像設定および音声入力を設定する。

撮影するためには、あらかじめ、次の設定や調整が必要です。

- 明るさの調整に関する機能、（アイリス、ゲイン、シャッター）、ホワイトバランス調整機能などの映像設定

- 音声記録をするための音声入力の設定

- 音声記録レベルの調整

〈AUTO/MANUAL〉スイッチで撮影モードを選択する。

〈AUTO〉：オートモード

- ［A］がビューファインダーや液晶モニターの上部に表示されます。

- フォーカス、絞り、ゲイン、シャッター、ホワイトバランスが自動調整されます。

- メインメニュー→［AUTO SW］でオートモードでの動作内容を設定できます。

〈MANUAL〉：マニュアルモード

- 手動でフォーカス、絞り、ゲイン、シャッタースピード、およびホワイトバランスを調整する場合は、本機をマニュアルモードにします。

- 明るさを調整するには、アイリス調整、NDフィルター調整を行います。（絞り）

- 手動でピントを合わせるには、フォーカス動作を行います。（ピントを合わせる（マニュアルフォーカス））

- ホワイトバランスを調整するには、ホワイトバランス・ブラックバランス調整を行います。（ホワイトバランス/ブラックバランスの調整）

- 音声入力の設定、記録レベルを調整するには、入力音声を切り替えます。（音声入力信号の選択）

記録ボタンを押して記録を開始する。

- 記録ボタンは、グリップ側、ハンドル側、フロント側の3か所にあります。

- 記録中、タリーランプが赤色に点灯します。

停止するときは、再度記録ボタンを押す。

撮影した映像を確認する。

記録後に、〈REC CHECK〉ボタンを押すと、最新クリップの最後の約3秒間が自動的に再生されます。

〈REC CHECK〉ボタンを1秒間押し続けると、最新クリップの最後の約10秒前から再生できます。

これにより記録が正しく行われたかどうかを確認できます。

- 再生後は、再び記録待ち状態になります。

- 再生時間が10秒以内のクリップの場合は、クリップの先頭まで戻った状態で、〈REC CHECK〉ボタンを押し続けても、現在のクリップより以前のクリップは再生されません。

NOTE

- 記録待機中および記録中は、操作ボタン（〈〉、〈〉、〈/〉、〈〉）は動作しません。

- 太陽や照明などの高輝度な被写体を撮影した場合に、その周辺に色がつくことがあります。

- ローアングルで撮影するときは、ハンドル側の記録ボタンを使うと便利です。

- ハンドル側の記録ボタンは、誤動作防止のためにホールド機構がついています。

- フロント側の記録ボタンは設定で無効にすることができます。（［FRONT REC］）

- 次のような場合、記録ボタンを押して記録を停止しても、P2カードへの書き込み完了までに時間を要する場合があります。そのため、すぐに記録ボタンを押して記録を開始させようとしても、動作を受け付けることができません。画面の中央に［REC PAUSE INVALID］と表示されます。記録終了の処理が完了し、［REC PAUSE INVALID］表示が消えると、次の記録を開始できます。

  - 短時間記録の停止動作

  - microP2メモリーカードに2枚にわたって記録した直後の停止動作

ページトップへ戻る