- トップページ
- 概要
- 本機でできること
- ネットワークに接続

# ネットワークに接続

## 有線LAN接続

LAN端子経由で、パーソナルコンピューターから次の操作ができます。

- カメラステータスの確認

- サムネール画像の確認

- プロキシー再生

- プロキシーファイル/クリップ管理情報のダウンロード

- メタデータの表示/編集

- メタデータ（ショットマーク/テキストメモ）の付加/削除

- カメラリモートコントロール（記録制御とタイムコード/ユーザーズビットのセット操作）

さらに、LAN端子経由で次の操作ができます

- FTPクライアント機能によるクリップの転送

- リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）によるリモートコントロール機能

## ワイヤレスLAN接続、4G/LTEによる接続

本機の〈USB2.0 HOST〉端子（サブホスト）にワイヤレスモジュールAJ-WM30（別売品）を装着すると、ワイヤレスLAN（IEEE 802.11）による接続ができます。

タブレットやスマートフォン、パーソナルコンピューターを使用して、次の操作ができます。

- カメラステータスの確認

- サムネール画像の確認

- プロキシー再生

- メタデータの表示/編集

- メタデータ（ショットマーク/テキストメモ）の付加/削除

- カメラリモートコントロール（記録制御とタイムコード/ユーザーズビットのセット操作）

また、ワイヤレスLAN（アクセスポイント接続）または4G/LTE経由でFTPクライアント機能によるクリップの転送ができます。

ページトップへ戻る