- トップページ
- 外部機器との接続
- リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続
- リモートコントロールモードのときの記録・再生操作

# リモートコントロールモードのときの記録・再生操作

リモートオペレーションパネルAK-HRP200Gから再生の操作はできません。本機からのみ操作できます。

記録の操作については次のように操作します。

- 通常の記録/ループレック/サイマル記録の場合

  記録開始/停止：〈VF POWER〉ボタンと〈STORE〉ボタンを同時に押してください。

- インターバル記録/ワンショット記録の場合

  記録開始：〈VF POWER〉ボタンと〈STORE〉ボタンを同時に押してください。

  記録停止：〈VF POWER〉ボタンと〈SCENE4〉ボタンを同時に押してください。

- ワンクリップレックの場合

  記録開始/停止：〈VF POWER〉ボタンと〈STORE〉ボタンを同時に押してください。

  なお、AK-HRP200Gで、ワンクリップレックのクリップ連結の終了はできません。本体操作からのみ操作できます。

ページトップへ戻る