- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- ワンショット記録

# ワンショット記録

設定した時間単位で一度だけ記録します。

メインメニュー→［SYSTEM MODE］の各項目を設定する。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING］で［ONE SHOT］を選択する。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING SETTING］で［ONE SHOT TIME］で、時間を設定する。

記録ボタンを押す。

- 設定した時間の記録を行うと、記録は一時停止になります。

- 停止するには、〈〉ボタンを押します。

- 設定を解除するには、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING］で［NORMAL］に設定します。

- メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING SETTING］→［RECORDING HOLD］で［OFF］に設定しているときに電源を切るとワンショット記録の設定が解除されます。

- 記録中は［I-REC］、一時停止中は［I-］と表示されます。

- 停止中は［I-］が点滅します。

NOTE

- 動作中は、他の操作を受け付けません。

- プリレック、およびワンクリップレックは動作しません。

- 音声は記録されません。

- 記録したデータ（停止するまでのデータ）は、まとめて1つのファイルとなります。

- 連続でワンショット記録する場合、記録動作の受け付けが遅くなることがあります。

ページトップへ戻る