- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- 映像サイズの変更

# 映像サイズの変更

480i/576iモードで記録する場合、記録する映像のサイズ（アスペクト比）を変えることができます。メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［ASPECT CONV］で選択します。

［SIDE CROP］：標準の4:3モードで記録します。左右両端をカットします。

［LETTER BOX］：画角を16:9にして記録します。画面の上下に黒い帯が記録されます。［LETTER BOX］に設定されているときは、ビューファインダーと液晶モニターは画面サイズが16:9のため上下に黒い帯は表示されません。画面に［LT.BOX］と表示されます。

［SQUEEZE］：カメラ映像を水平方向に圧縮して記録します。記録された映像をワイド画面に対応したモニターテレビで再生すると、アスペクト比16:9の映像になります。

ページトップへ戻る