- トップページ
- 外部機器との接続
- 〈USB2.0 DEVICE〉、〈USB3.0 HOST〉端子での接続機能
- USBホストモードでの外部機器との接続

# USBホストモードでの外部機器との接続

〈USB3.0 HOST〉端子に、USB 2.0またはUSB 3.0で接続できるハードディスクドライブやソリッドステートドライブなどのストレージデバイスを接続して、カードデータの保存などができます。

## USBホストモードへの切り替え

USBケーブル（別売品）

外付ストレージデバイス

図1

図2

図3

〈USB3.0 HOST〉端子とストレージデバイスを接続する。（図1）

- USB 3.0対応のストレージデバイスと接続する場合は、USB 3.0規格に準拠したケーブルをご使用ください。

- USB 2.0用のケーブルではUSB 2.0の転送性能を超えることはできません。

- ストレージデバイスを認識し、使用できる場合は、サムネール画面の右上の（灰色）が（白色）に変わります。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［USB MODE SELECT］で［STORAGE］に設定する。（図2）

詳しくは「設定メニューの基本操作」を参照してください。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［USB MODE］で［ON］に設定する。（図3）

- USBホストモードに切り替わります。

- USBホストモード中は、ビューファインダーや液晶モニター画面の中央に［USB STORAGE CONNECTED］と表示されます。USB接続移行中やハードディスクドライブが正常に接続できていない場合は、［USB STORAGE CONNECTING...］と表示されます。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

- サムネール画面に移行します。

- 画面の右上に［USB］が表示されていることを確認してください。

- ストレージデバイスが接続されている場合は、右上のストレージデバイスの状態表示を示すアイコンが点灯します。ただし、マークが赤く点灯している場合は使用できない状態であることを示します。

  USBホストモードについて、詳しくは「USBホストモードでの外部機器との接続」を参照してください。

USBホストモードを終了する。

次の2通りの方法があります。

- 本機の電源スイッチを〈OFF〉にする。

- サムネール画面を閉じた状態で、メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［USB MODE］で［OFF］に切り替える。

- ［USB MODE］機能を割り当てたUSERボタンを押す。ただし、メニューやサムネールを開いているときは無効です。

NOTE

- USBホストモードでは、P2カードを再生できます。カメラ映像や外部入力の記録はできません。

  また、ハードディスクドライブに書き込まれたクリップは、本機で再生できません。

- 〈USB2.0 HOST〉端子（〈USB2.0 HOST〉端子（サブホスト））には、ストレージデバイスの接続はできません。

- ストレージデバイスの接続中は、コピーやフォーマットなどに支障のないよう、十分に充電されたバッテリー、またはACアダプターを本機に接続してご使用ください。

- 〈USB3.0 HOST〉端子は、USBバスパワー（5 V、0.9 A）にも対応しています。ストレージデバイスによっては起動できないものもあります。その場合はストレージデバイスに別途電力を供給してください。

- ストレージデバイスやケーブルによっては正しく動作しないことがあります。

- 電源が入っていないストレージデバイスであっても、ハブなどを介した複数台の接続はしないでください。ストレージデバイス以外の機器も、ハブなどを介してストレージデバイスと一緒に接続しないでください。

- フォーマットやコピー中にケーブルを抜いたり、対象のP2カードを取り出したり、本機やストレージデバイスの電源を切ったりしないでください。本機およびストレージデバイスの電源の再起動が必要になります。

- USB変換ケーブルを介して接続されたSATA（シリアルATA）や、PATA（パラレルATA）インターフェイスのストレージデバイスは、認識できない場合があります。

- 本機の再生中などはケーブルの抜き差しをしないでください。再生が正常に行われません。

## ストレージデバイスのタイプと利用できる機能について

使用するストレージデバイスにより、利用できる機能が異なります。ストレージデバイスのタイプはストレージデバイスのエクスプロアー画面左側に［PARTITION］に続けて表示されます。

詳しくは「ストレージデバイスの情報の表示（エクスプロアー画面）」を参照してください。

#### ストレージデバイスのタイプ

ストレージデバイスタイプ | 特徴
--- | ---
［TYPE S］ | カード単位で高速に書き込み/読み込みするための特殊形式です。
［P2STORE］ | P2 STORE（AJ-PCS060G）のことです。書き込みはできません。
［FAT］ | 先頭の基本パーティションがFAT16またはFAT32になっているものです。そのパーティションのルート、または、任意のフォルダー下*のCONTENTSフォルダーが対象になります。
［OTHER］ | 上記以外のストレージデバイスです。NTFSなど、FAT16、FAT32以外のファイルシステムです。

フォルダーは第3階層まで、フォルダー数は最大100個となります。フォルダーの表示は上の階層から順に表示されます。ロングファイル名、2バイト文字のファイル名には対応していません。フォルダーの表示例は次のとおりです。

/CONTENTS | 表示できます。
/SAMPLE/CONTENTS | 表示できます。
/SAMPLE/20140101/CONTENTS | 表示できます。
/SAMPLE/20140101/1200/CONTENTS | 表示できません。（4階層なので表示できません）

#### ストレージデバイスのタイプと利用できる機能

利用できる機能 | ストレージデバイスタイプ
--- | ---
［TYPE S］ | ［P2STORE］ | ［FAT］ | ［OTHER］
サムネール表示 | ○ | ○ | ○ | —
カード単位 | カード*1→ストレージ | ○ | — | ○ | —
カード*2→ストレージ | — | — | — | —
ストレージ→カード*1 | ○ | ○ | — | —
ストレージ→カード*2 | — | — | — | —
クリップ単位 | カード→ストレージ | ○*4 | — | ○ | —
ストレージ→カード | ○ | ○ | ○ | —
再生確認*3 | — | — | — | —
クリップ画像表示 | ○ | ○ | ○ | —
フォーマット | ○ | — | ○ | ○*5

P2メモリーカードまたは32 GB以下のmicroP2メモリーカード

32 GBを超えるmicroP2メモリーカード

本機では、ストレージデバイスからの再生はできません。コンテンツの再生はP2カードにインポートしてから行ってください。

クリップの追加書き込みを行った場合は、そのパーティションのカード単位での書き戻しはできなくなります。

2 TB以上のストレージデバイスの場合、フォーマットはできません。

NOTE

- 2 TB（2048 GB）を超えるストレージデバイスには対応していません。

- ストレージデバイスは動作保証範囲内（温度など）で使用してださい。

- ストレージデバイスは振動する場所や不安定な場所に置かないでください。

- コピーに十分な容量のストレージデバイスをご使用ください。

- ストレージデバイスは非常に精密な機器なので、使用状況によってはデータの読み書きができなくなるおそれがあります。ストレージデバイスの故障または何らかの不具合によるデータの損失、およびこれらに関するその他の直接・間接の損害については、当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

- 本機からのコピーで使用したストレージデバイスを他のパーソナルコンピューターなどで中身を置き換えた場合、本機での動作、およびストレージデバイスのデータは保証できません。

- 不良クリップが含まれるP2カードは、事前に修復してからストレージデバイスへコピーすることをお勧めします。

## ストレージデバイスをフォーマットする

ストレージデバイスを［TYPE S］または［FAT］で使用できる形式に初期化します。

図1

メインメニュー→［CLIP］→［EXPLORE］で［STORAGE］を選択し、コントロールスティックを押す。

エクスプロアー画面が開きます。

メインメニュー→［CLIP］→［FORMAT（STORAGE）］でフォーマットしたい形式（［TYPE S］、［FAT］）を選択し、コントロールスティックを押す。（図1）

確認メッセージで［YES］を選択し、コントロールスティックを押す。

再度、確認メッセージが出たら［YES］を選択し、コントロールスティックを押す。

ストレージデバイスがフォーマットされます。

NOTE

- ストレージデバイスのフォーマットを行うと、ストレージデバイスの内容は全て消去され、復元できません。必ずデータを確認した後にフォーマットしてください。

## カード単位でストレージデバイスへエクスポートする

P2カード単位でストレージデバイスへエクスポート（P2カードからストレージデバイスへの書き出し）を行うことができます。ストレージデバイスのフォーマット形式によってコピー結果と最大コピー枚数が異なります。ストレージデバイスの容量を超えてコピーできません。

図1

#### ［TYPE S］

カードごとにパーティションが作成され、その中にカードに含まれる全データがコピーされます。本機のエクスプロアー画面でコピーしたP2カードの品番やシリアル番号が確認できます。

最大コピー枚数は23です。

#### ［FAT］

カードごとにフォルダーが作成され、その中にカードに含まれる全データがコピーされます。本機のエクスプロアー画面でフォルダー名が確認できます。

フォルダーは年月日のフォルダーとその下に時分秒フォルダーの2階層が作られます。

例） 2013年8月30日12時34分56秒の場合：/13-08-30/12-34-56

最大コピー枚数は100です。

メインメニュー→［CLIP］で［EXPORT］を選択し、コントロールスティックを押す。

コピー元のカードスロット番号にカーソルを合わせ、コントロールスティックを押す。

［TYPE S］の場合、［ALL SLOT］を選択すると、そのとき挿入されているカード全てを一括エクスポートします。

確認メッセージで［YES］を選択し、コントロールスティックを押す。

エクスポートが始まります。エクスポート中は進捗バーが表示されます。（図1）

エクスポートが完了すると［COPY COMPLETED!］と表示されます。

NOTE

- ［TYPE S］でのエクスポートの場合、エクスポート後にP2カードデータとコピーしたデータのベリファイ（比較）を自動的に行うことができます。工場出荷時の状態ではエクスポート時のベリファイが有効になっています。エクスポート時のベリファイを行わないように設定すると、エクスポートしたデータとの照合は行いませんが、エクスポート完了までの時間が短くなります。ベリファイを行わないようにするには、メインメニュー→［CLIP］→［STORAGE COPY SETUP］で［VERIFY］を［OFF］に設定します。［FAT］の場合は、この設定値にかかわらず、ベリファイは行われません。

- エクスポートを途中で中断したいときは、コントロールスティックを押します。［CANCEL］の確認が表示されるので、［YES］を選択し、コントロールスティックを押します。

- ベリファイ中に処理を中断しても、そのP2カードのコピーは終了しています。

- 32 GBを超えるmicroP2メモリーカードは、エクスポートおよびインポートはできません。クリップのコピーを使用してください。

## クリップ単位でストレージデバイスへコピーする

選択したクリップだけをストレージデバイスへコピーできます。

サムネール画面を表示し、コントロールスティックでコピーするクリップにカーソルを合わせて、コントロールスティックを押す。

複数のクリップを選択することもできます。

メインメニュー→［CLIP］→［COPY］で［STORAGE］を選択し、コントロールスティックを押す。

ストレージデバイスのフォルダーまたはパーティション一覧が表示されます。

コピー先を選択し、コントロールスティックを押す。

確認メッセージで［YES］を選択し、コントロールスティックを押す。

コピーが始まります。コピー中は進捗バーが表示されます。

コピーが完了すると［COPY COMPLETED!］と表示されます。

NOTE

- ［FAT］のストレージデバイスの場合、表示されるフォルダーは次のとおりです。

  - ルート

  - 第3階層までにCONTENTSフォルダーを含むフォルダー

- ［TYPE S］のストレージデバイスでコピーするには、パーティションが1つ以上必要です。［FAT］にフォーマットするか、エクスポートによりパーティションを作成してからコピーしてください。

- コピーを中断したいときは、コントロールスティックで［CANCEL］にカーソルを合わせてコントロールスティックを押します。［CANCEL］の確認が表示されるので、［YES］を選択し、コントロールスティックを押します。途中までコピーされたコピー先のクリップは削除されます。

- ［TYPE S］タイプのストレージデバイスへクリップをコピーした場合は、そのパーティションへはカード単位でのインポートはできなくなります。また、その場合カードの品番表示に［UNKNOWN］と表示されます。

## ストレージデバイスの情報の表示（エクスプロアー画面）

エクスプロアー画面表示では、次の操作ができます。

- ストレージデバイス情報の表示

- ストレージデバイスのパーティション、またはフォルダーのサムネールの表示・選択

- 操作対象のパーティションまたはフォルダーの選択

エクスプロアー画面は、メインメニュー→［CLIP］→［EXPLORE］で［STORAGE］を選択し、コントロールスティックを押すと表示されます。

1. ストレージデバイスインジケーター

   接続/未接続の区別、ストレージデバイスのタイプが表示されます。

2. 表示状態

   ストレージデバイスのエクスプロアー画面であることを示します。

3. デバイス情報

   ［TYPE S］、［P2STORE］の場合（カード単位で書き込み/読み出しができるストレージデバイス）

   ［PARTITION］ | ［TYPE S］/［P2STORE］
   ［VENDOR］ | ベンダー名
   ［MODEL］ | モデル名
   ［SIZE］ | 総容量（単位：GB）
   ［USED］ | 使用量（単位：GB） 使用P2カード領域（単位：枚数）最大23
   ［FREE CAP.］ | 残量（単位：GB）
   ［SELECTED PART.］ | 選択されたパーティション数

   ［FAT］、［OTHER］の場合（その他のストレージデバイス）

   ［PARTITION］ | ［FAT］/［OTHER］
   ［VENDOR］ | ベンダー名
   ［MODEL］ | モデル名
   ［SIZE］ | 総容量（単位：GB）
   ［FREE CAP.］ | 残量（単位：GB）
   ［SELECTED PART.］ | 選択されたフォルダー数

4. パーティション情報またはフォルダー情報

   ［TYPE S］、［P2STORE］の場合（パーティション情報）

   | パーティションを操作対象として選択している場合、チェックマークを表示
   ［NO.］ | パーティション番号
   ［MODEL］ | P2カードのモデル名
   ［PARTITION NAME］ | パーティションにつけられた名称
   ［DATE］ | パーティション記録日
   ［TIME］ | パーティション記録時刻
   ［SERIAL］ | P2カードのシリアル番号

   ［FAT］、［OTHER］の場合（フォルダー情報）

   | パーティションを操作対象として選択している場合、チェックマークを表示
   ［NO.］ | フォルダー番号
   ［FOLDER NAME］ | フォルダー名（CONTENTSフォルダーは含みません）
   ［DATE］ | フォルダー作成日
   ［TIME］ | フォルダー作成時刻

   NOTE

   - ［TYPE S］ストレージデバイスの場合、コントロールスティックで、パーティション名とシリアル名を切り替えて表示できます。

   - ［P2STORE］に無効なパーティションがあるときは、パーティション情報が灰色で表示されます。

   - メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］→［FREE CAP. OF PARTITION］で対象パーティションの残量を確認することもできます。

## エクスプロアー画面で操作対象のパーティション/フォルダーを選択する

パーティション/フォルダーを操作対象として選択すると、選んだパーティション/フォルダーに含まれる全てのクリップを一括してサムネールとして表示できます。最大6パーティション/フォルダーまで選べます。7個目を指定した場合は、設定できずワーニングが表示されます。

図1

エクスプロアー画面で、パーティション/フォルダーへカーソルを合わせる。

コントロールスティックを長押し（1秒以上）する。

パーティション/フォルダーが選択され、チェックマークが表示されます。（図1）

操作対象の選択はストレージデバイスを切り離すか電源を切るまで有効です。操作対象の選択を解除する場合は、選択されたパーティションで再度コントロールスティックを長押し（1秒以上）します。

〈CANCEL〉ボタンを押すと全ての選択が解除されます。

NOTE

- ［TYPE S］ストレージデバイスで、［MODEL］が［UNKNOWN］になったパーティションと他のパーティションにまたがって記録されているクリップは正常な1つのクリップとなりません。［TYPE S］のストレージデバイスにクリップコピーを行うと、コピー先のパーティションの［MODEL］が［UNKNOWN］に変更されます。

- パーティション名は、［TYPE S］のストレージデバイスのとき設定できます。設定したパーティション名は、エクスプロアー画面の［PARTITION NAME］に表示されます。

## エクスプロアー画面でパーティション名を設定する

ストレージデバイスが［TYPE S］の場合、パーティションに名称（最大20文字）を付けることができます。設定したパーティション名は、エクスプロアー画面の［PARTITION NAME］に表示されます。

エクスプロアー画面で、設定したいパーティションにカーソルを合わせる。

コントロールスティックを押すと、サムネールの一覧を表示してパーティション名を付けることもできます。

メインメニュー→［CLIP］で［CHANGE PARTITION NAME］を選択し、コントロールスティックを押す。

ソフトキーボードが表示されます。

パーティションに設定する名称を入力し、［OK］を選択する。

パーティション名称が設定されます。

## エクスプロアー画面で最後のパーティションの削除

［TYPE S］タイプのストレージデバイスの最後のパーティションが削除できます。

エクスプロアー画面で、最後のパーティションにカーソルを合わせる。

メインメニュー→［CLIP］で［DELETE LAST PARTITION］を選択し、コントロールスティックを押す。

NOTE

- 最後のパーティションの削除は、［TYPE S］タイプのストレージデバイスのときだけ実行できます。削除できるのは、最後のパーティションだけです。途中のパーティションは削除できません。

- 削除したパーティションは復活できないので、よく確認してから削除してください。

## ストレージデバイスのクリップサムネール表示

### サムネールを表示する

ストレージデバイスに保存したクリップも、本機に装着したP2カードと同様にサムネール画面を表示して管理できます。

〈SET〉

〈EXIT〉

エクスプロアー画面を表示する。

パーティションまたはフォルダー一覧が表示されます。

コントロールスティックでサムネール画面表示したいパーティションまたはフォルダーにカーソルを合わせ、コントロールスティックを押す。

パーティションまたはフォルダーのクリップがサムネール表示されます。また、元のエクスプロアー画面へは〈EXIT〉ボタンを押すことで戻ります。

NOTE

- 操作対象が選択されている場合は、〈SHIFT〉ボタンを押しながらコントロールスティックを押すと、操作対象として選択している全パーティションのサムネールを一括して表示できます。

#### 情報表示項目について

1. ストレージデバイス情報

   ［TYPE S］の場合

   ［SERIAL］ | P2カードのシリアル番号
   ［MODEL］ | P2カードのモデル名
   ［SELECTED PART.］ | パーティションを操作対象として選択している場合、チェックマークを表示
   ［SELECTED PART. NO.］ | 選択しているパーティション番号の一覧（パーティションを複数選択している場合のみ表示）
   ［NO.］ | パーティション番号
   ［DATE］ | パーティション記録日
   ［TIME］ | パーティション記録時刻
   ［VERIFY］ | 記録時のベリファイの設定とベリファイ結果・［ON/FAILED］ ［ON/FAILED］：ベリファイ実施して、一致 ［ON/FINISHED］：ベリファイ実施したが不一致（［P2STORE］のときは［−−］と表示） ［OFF］：ベリファイしていない
   ［NAME］ | ユーザーがつけたパーティションの名称
   ［SIZE］ | ストレージデバイスの全容量
   ［USED］ | ストレージデバイスの使用済み容量
   ［FREE CAP.］ | ストレージデバイスの残量

   ［FAT］の場合

   ［SELECTED PART.］ | パーティションを操作対象として選択している場合、チェックマークを表示
   ［SELECTED PART. NO.］ | 選択しているフォルダー番号の一覧（フォルダーを複数選択している場合のみ表示）
   ［NO.］ | フォルダー番号
   ［DATE］ | フォルダー作成日
   ［TIME］ | フォルダー作成時刻
   ［FOLDER］ | フォルダー名（ルートには作成日時は表示されない）
   ［SIZE］ | ストレージデバイスの全容量
   ［FREE CAP.］ | ストレージデバイスの残量

NOTE

- 必要に応じてサムネール画面の表示の変更ができます。

- 1001個目以降のクリップは表示されません。

### クリップの情報を表示する

ストレージデバイスに保存したクリップの各種メタデータを表示できます。表示方法はP2カードのクリップのプロパティーと同じです。

ストレージデバイスのサムネール画面で、対象のクリップへカーソルを移動する。

メインメニュー→［CLIP］→［PROPERTY］で［CLIP PROPERTY］を選択し、コントロールスティックを押す。

修正はできません。

### クリップを削除する

ストレージデバイスに保存された不要なクリップを削除できます。

ストレージデバイスのサムネール画面で、削除するクリップを選択する。

メインメニュー→［CLIP］で［DELETE］を選択し、コントロールスティックを押す。

確認メッセージで［YES］にカーソルを合わせ、コントロールスティックを押す。

NOTE

- 不良クリップインジケーターや不明クリップインジケーターが表示されたクリップは、削除できないことがあります。

## ストレージデバイスからP2カードへの書き戻し（インポート）

### ［TYPE S］のストレージデバイスや［P2STORE］からパーティション単位でインポートする

パーティション単位（カード単位）で、もとのカードと同じ品番のP2カードへインポート（ストレージデバイスからP2カードへ書き戻し）できます。

インポート先となるP2カードを挿入する。

P2カードは必ずフォーマット済みのカードを挿入してください。

ストレージデバイスを接続する。

メインメニュー→［CLIP］→［EXPLORE］で［STORAGE］を選択し、エクスプロアー画面を表示する。

エクスプロアー画面で、インポートするパーティションのサムネールを表示する。

メインメニュー→［CLIP］で［IMPORT］を選択する。

インポート先のP2カードスロット番号にカーソルを合わせ、コントロールスティックを押す。

確認メッセージで［YES］を選択するとインポートが始まります。

インポートが完了すると［COPY COMPLETED!］と表示されます。

NOTE

- 元のP2カードとは異なるP2カードにインポートしたとき、クリップによっては不完全クリップになることがあります。この場合、連結機能を使ってクリップを再構成してください。詳しくは、「不完全クリップの連結」を参照してください。

- メインメニュー→［CLIP］→［STORAGE COPY SETUP］→［VERIFY］の設定により、コピー時にベリファイを行うかどうかを切り替えることができます。

- 異なる品番のP2カードへの、パーティション単位でのインポートはできません。その場合はクリップ単位でコピーしてください。

### クリップ単位でP2カードへコピーする

ストレージデバイスのクリップを指定して、P2カードにコピーできます。

ストレージデバイスのサムネール画面を表示する。

コピーするクリップを選択する。

メインメニュー→［CLIP］→［COPY］→［STORAGE］のリストからコピー先にカーソルを合わせ、コントロールスティックを押す。

確認メッセージで［YES］を選択するとインポートが始まります。

コピーが完了すると［COPY COMPLETED!］と表示されます。

ページトップへ戻る