- トップページ
- 撮影
- 便利な撮影機能
- ゼブラパターンの表示

# ゼブラパターンの表示

本機は2種類のゼブラパターンを表示できます。

〈ZEBRA〉ボタンを押すと、メニューで設定されているゼブラパターンが表示されます。

また、メニュー設定により、〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子の映像にもゼブラパターンを表示できます。

ゼブラパターンを表示するレベルは、メインメニュー→［DISPLAY SETUP］で設定できます。

項目 | 設定内容
--- | ---
［ZEBRA1 DETECT］ | ゼブラパターン1の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ 工場出荷値：［70%］
［ZEBRA2 DETECT］ | ゼブラパターン2の検出レベルを設定します。 ［0%］…［109%］ 工場出荷値：［85%］
［ZEBRA2］ | ゼブラパターン2の入/切、およびタイプを選択します。 ［ON］、［SPOT］、［OFF］ 工場出荷値：［SPOT］

［SPOT］：［ZEBRA1 DETECT］の設定値から、［ZEBRA2 DETECT］の設定値までの映像レベルが、ゼブラパターンで表示されます。

［ZEBRA2］

映像レベル

［ON］

［OFF］

［SPOT］

［109%］

［ZEBRA2 DETECT］

［ZEBRA1 DETECT］

［0%］

モニター出力端子（〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉）の映像にゼブラパターンを表示させる場合は、メインメニュー→［OUTPUT SEL］→［VIDEO OUT ZEBRA］で設定してください。

ページトップへ戻る