- トップページ
- 撮影
- タイムデータの設定
- ユーザーズビットの設定

# ユーザーズビットの設定

サブコード領域に記録するユーザーズビットをメインメニュー→［RECORDING SETUP］→［UBG MODE］で設定します。

項目 | 内容
--- | ---
［USER］ | 内蔵しているユーザー値を記録します。ユーザー値は、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［UB PRESET］で設定できます。設定値は、電源を切っていても保持されます。 詳しくは「ユーザーズビットの入力方法」を参照してください。
［TIME］ | 内蔵時計で計測している時刻を記録します。
［DATE］ | 内蔵時計で計測している年、月、日時刻の時の桁を記録します。
［EXT］ | 〈TC IN/OUT〉端子に入力されているユーザーズビット値を記録します。
［TCG］ | タイムコード値が記録されます。
［FRAME RATE］ | カメラ撮影のフレームレート情報が記録されます。 ネイティブ記録されたクリップの再生時には、記録された値にかかわらずVITC UBと同じフレームレート情報を出力します。パーソナルコンピューターなどの編集機器がユーザーズビットのフレームレート情報を使用する場合には、この設定でご使用ください。
［REGEN］ | 現在記録対象となっているP2カードに最後に記録されたユーザーズビットを読み出し、その値をそのまま記録します。

NOTE

- 〈TC IN/OUT〉端子に入力しているユーザーズビット値にスレーブロックする場合は、［EXT］に設定してください。

- スレーブしている間は、［UB］表示が白黒反転文字になります。

- 一度スレーブした後は、〈TC IN/OUT〉端子からの入力を止めてもスレーブ状態を継続します。ただし、次の場合はユーザーズビットのスレーブ状態は解除されます。

  - ［UBG MODE］を［EXT］以外に設定した場合

  - ［UB PRESET］を行った場合

  - 電源を切った場合

- スレーブ解除後も内蔵の［USER］値はスレーブした値を保持します。

- 〈TC IN/OUT〉端子から外部タイムコードを入力するには〈IN/OUT〉スイッチを〈IN〉側に設定します。

ページトップへ戻る