- トップページ
- 準備
- 撮影前の点検

# 撮影前の点検

撮影する前に次の点検をし、システムが正常に動作することを確認してください。

アクセサリーやハンドル部にゆるみやがたつきがないか確認する。

カードスロットにmicroP2メモリーカードまたはP2メモリーカードを挿入し、カードスロットカバーを閉める。

電源スイッチを〈ON〉にし、次の項目を確認する。

- ビューファインダーや液晶モニターに［BACKUP BATT EMPTY］が表示されない。

- バッテリー残量が十分にある。

- メディア残量が十分にある。

記録ボタンを押し、次の項目を確認する。

- P2カードアクセスLEDがオレンジ色に点滅する。

- タリーランプが赤く点灯する。

- ビューファインダーや液晶モニターに、システムワーニングが表示されない。

再度記録ボタンを押す。

P2カードアクセスLEDがオレンジ色の点灯になり、タリーランプの赤い点灯が消えることを確認します。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押して、サムネール画面に切り替える。

〈/〉ボタンを押し、今撮影したクリップを再生する。

ビューファインダーや液晶モニターで、再生が正常に動作することを確認します。

ページトップへ戻る