- トップページ
- 準備
- USERボタンへの機能割り当て
- 選択できる機能について

# 選択できる機能について

項目 | 内容
--- | ---
［INHIBIT］ | 機能を割り当てません。
［SCENE FILE SEL］ | シーンファイルを選択する画面（メインメニュー→［SCENE FILE］→［FILE SELECT］）を表示する機能を割り当てます。
［LEVEL GAUGE］ | 水準器表示機能の有効/無効を切り替えます。
［LEVEL GAUGE RESET］ | 現在の水平方向と垂直方向を基準値にして、水準器を設定する機能を割り当てます。また、割り当てたボタンを長押しすると、工場出荷値になります。
［WFM］ | 波形の表示を切り替える機能を割り当てます。波形表示の選択は、メインメニュー→［SW MODE］→［WFM MODE］で選択します。
［D.ZOOM］ | デジタルズーム機能を割り当てます。画角を縦横2倍、5倍、10倍にズームアップします。
［DRS］ | ダイナミックレンジストレッチャーの機能を割り当てます。
［FBC］ | フラッシュバンド補正機能の有効/無効を切り替えます。
［S.GAIN］ | ゲインを24 dB以上にアップする機能を割り当てます。ゲインの値は、メインメニュー→［SW MODE］→［SUPER GAIN］で選択します。
［1S.EXP.］ | 1秒間の露光機能の有効/無効を切り替えます。
［ATW］ | オートトラッキングホワイトバランス機能の有効/無効を切り替えます。
［ATW LOCK］ | オートトラッキングホワイトバランス機能が動作しているときに押すと、ホワイトバランスの値を固定します。再度押すと、オートトラッキングホワイトバランス機能が動作を再開します。
［SPOTLIGHT］ | スポットライト用のオートアイリス制御機能の有効/無効を切り替えます。
［BACKLIGHT］ | 逆光補正用のオートアイリス制御機能の有効/無効を切り替えます。
［BLACKFADE］ | 映像全体を黒でフェードアウトする機能を割り当てます。
［WHITEFADE］ | 映像全体を白でフェードアウトする機能を割り当てます。
［A.IRIS LEVEL］ | オートアイリス設定機能の有効/無効を切り替えます。
［IRIS］ | オートアイリスとマニュアルアイリスを切り替える機能を割り当てます。
［Y GET］ | 中央付近に表示された四角いマーカーで示す位置の映像の輝度レベルを表示させる機能を割り当てます。
［FOCUS ASSIST］ | メインメニュー→［SW MODE］→［FOCUS ASSIST MODE］で設定されたフォーカスアシスト機能の有効/無効を切り替えます。
［FOCUS MACRO］ | マクロフォーカスの設定を切り替えます。メインメニュー→［SW MODE］→［MACRO MODE］でマクロ機能の効果を設定できます。
［OIS］ | 手ぶれ補正機能の有効/無効を切り替えます。
［FAST ZOOM］ | ズームレバー（ハンドル側はハンドルズームスイッチを〈VAR〉に設定しているとき）を最後まで押し込んだときにズーム速度が速くなります。
［ZEBRA］ | ゼブラパターンやマーカーの表示機能を割り当てます。
［EVF ON/OFF］ | ビューファインダーに映像を強制的に表示させる機能を割り当てます。
［PRE REC］ | プリレック機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［TEXT MEMO］ | テキストメモ機能を割り当てます。
［SHOT MARK］ | ショットマーク機能を割り当てます。
［DEL LAST CLIP］ | 直前に撮影したクリップを削除する機能を割り当てます。
［SLOT SEL］ | microP2メモリーカードスロットにカードを複数挿入しているとき、記録対象のカードを切り替える機能を割り当てます。
［REC MEDIA］ | 記録対象スロットをP2メモリーカードスロットとするか、microP2メモリーカードスロットとするかを選択する機能を割り当てます。メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［REC MEDIA］の設定値と連動します。
［AUDIO MON SEL］ | ボタンを押している間、オーディオレベルメーター表示と出力音声（ヘッドホン、内蔵スピーカー、〈AUDIO OUT〉端子、〈HDMI OUT〉端子）のオーディオチャンネル（［CH1］/［CH2］と［CH3］/［CH4］）を切り替える機能を割り当てます。
［REC CHECK］ | レックチェック機能を割り当てます。
［BACKGR REC PAUSE］ | スロット2のバックグラウンド記録を解除する機能を割り当てます。割り当てたボタンを約5秒間長押しすると、バックグラウンド記録が停止します。
［USB MODE］ | USBデバイスモードまたはUSBホストモードの有効/無効を切り替える機能を割り当てます。
［PLAYLIST］ | プレイリスト編集モードへの移行/終了を切り替える機能を割り当てます。
［REC DURING UPLOAD］ | レックデュアリングアップロード機能の有効/無効を切り替える機能を割り当てます。 メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］→［REC DURING UPLOAD］の設定値と連動します。
［UPLOAD LIST］ | レックデュアリングアップロード機能のアップロードリストを表示する機能を割り当てます。アップロードリストを閉じるときは、〈EXIT〉ボタンを押してください。
［STREAMING START］ | 本機からのストリーミング配信の開始/停止を切り替える機能を割り当てます。 メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［STREAMING SETTING］→［START］の設定値と連動します。
［LOAD USER FILE］ | SDメモリーカードに保存されたユーザーファイルの選択画面を表示する機能を割当てます。サムネール画面では動作しません。

NOTE

- 次の機能は、本機の電源を切ると機能もオフになります。

  ［WFM］/［D.ZOOM］/［FBC］/［S.GAIN］/［ATW］/［ATW LOCK］/［SPOTLIGHT］/［BACKLIGHT］/［BLACKFADE］/［WHITEFADE］/［Y GET］/［FOCUS ASSIST］/［FAST ZOOM］/［EVF ON/OFF］/［AUDIO MON SEL］/［USB MODE］/［PLAYLIST］

- ［FAST ZOOM］を有効にしているときは、ズーム音が通常動作より大きくなります。

ページトップへ戻る