- トップページ
- 準備
- 内蔵時計の日付/時刻の設定

# 内蔵時計の日付/時刻の設定

撮影時、日付/時刻/タイムゾーンは、コンテンツ（クリップ）にメタデータとして記録されます。日付/時刻のメタデータは、サムネールによる再生順序に影響します。

本機を初めて使用する前には、必ず日付/時刻とタイムゾーンの確認・設定をしてください。

また、撮影の途中で日付/時刻とタイムゾーンの設定を変更しないでください。

〈MENU〉ボタンを3秒以上押す。

- ビューファインダーや液晶モニターにメインメニューの画面が表示されます。

メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［TIME ZONE］を選択し、グリニッジ標準時間からの時差を設定する。

メインメニュー→［OTHER FUNCTIONS］→［CLOCK SETTING］を選択し、年、月、日、時間を設定する。

設定メニューの操作について詳しくは、「設定メニューの基本操作」を参照してください。

NOTE

- GPS機能を有効にすることによりGPSからの正確な日時で内蔵時計を補正できます。

  内蔵のGPSで時刻を受信できているときは、受信時刻（世界標準時）とタイムゾーンから、内蔵時計の時刻（現地の日時）を正確に保ちます。内蔵時計の時刻表示が現地時刻と違っているなど、タイムゾーンの設定がずれているときは、再度タイムゾーンの設定を確認してください（内蔵時計を再設定する必要はありません）。

- 時計精度は、月差約±30秒程度です。正確な時刻を必要とする場合は、時刻の確認、再設定を行ってください。

#### タイムゾーン表

時差 | 地域 | 時差 | 地域
--- | --- | --- | ---
00:00 | グリニッジ | +01:00 | 中央ヨーロッパ
−00:30 |  | +01:30 |
−01:00 | アゾレス諸島 | +02:00 | 東ヨーロッパ
−01:30 |  | +02:30 |
−02:00 | 中部大西洋 | +03:00 | モスクワ
−02:30 |  | +03:30 | テヘラン
−03:00 | ブエノスアイレス | +04:00 | アブダビ
−03:30 | ニューファンドランド島 | +04:30 | カブール
−04:00 | ハリファックス | +05:00 | イスラマバード
−04:30 | カラカス | +05:30 | ムンバイ
−05:00 | ニューヨーク | +06:00 | ダッカ
−05:30 |  | +06:30 | ヤンゴン
−06:00 | シカゴ | +07:00 | バンコク
−06:30 |  | +07:30 |
−07:00 | デンバー | +08:00 | 北京
−07:30 |  | +08:30 |
−08:00 | ロスアンジェルス | +09:00 | 東京
−08:30 |  | +09:30 | ダーウィン
−09:00 | アラスカ | +10:00 | グアム
−09:30 | マルケサス諸島 | +10:30 | ロード・ハウ・アイランド
−10:00 | ハワイ | +11:00 | ソロモン諸島
−10:30 |  | +11:30 |
−11:00 | ミッドウェイ諸島 | +12:00 | ニュージーランド
−11:30 |  | +12:45 | チャタム諸島
−12:00 | クワジャリン | +13:00 | フェニックス諸島
+00:30 |  |  |

ページトップへ戻る