- トップページ
- 撮影
- バリアブルフレームレート（VFR）記録機能
- スタンダードバリアブルフレームレート記録（プルダウン記録）

# スタンダードバリアブルフレームレート記録（プルダウン記録）

メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］で［1080-59.94P］（［1080-50P］）に設定する。

メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［REC FORMAT］で［AVC-I100/60P］または［AVC-I100/50P］に設定する。

メインメニュー→［SCENE FILE］→［VFR］で［ON］に設定する。

メインメニュー→［SCENE FILE］→［FRAME RATE］で撮影状況に合わせてフレームレートを設定する。

〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンで［FRAME RATE］を変更できます。詳しくは「ダイレクトメニュー操作」を参照してください。

記録ボタンを押す。

スタンダードバリアブルフレームレートで記録が始まります。

NOTE

- スタンダードバリアブルフレームレート記録時はプリレック、ループレック、インターバル記録、ワンショット記録、デュアルコーデック記録、およびワンクリップレックはできません。

- 音声の記録はできます。

- フレームレートを［9fps］以下に設定しているときやシャッタースピードを1/12未満に設定しているときはオートアイリス、オートフォーカス、オートトラッキングホワイトバランスは動作しません。全てマニュアル動作になります。

ページトップへ戻る