- トップページ
- 撮影
- 撮影時の調整項目
- ゲイン

# ゲイン

カメラレコーダーの画面が暗いときは、ゲインを上げ、画面を明るくすることができます。

〈AUTO/MANUAL〉スイッチで、マニュアルモードに切り替える。（撮影）

〈GAIN〉スイッチでゲインを切り替える。

〈L〉：通常は、この位置にします。（工場出荷時は0 dB）

〈M〉：カメラ映像アンプのゲインを上げます。（工場出荷時は6 dB）

〈H〉：カメラ映像アンプのゲインを上げます。（工場出荷時は12 dB）

〈L〉、〈M〉、〈H〉それぞれのゲイン値は、メインメニュー→［SW MODE］→［LOW GAIN］、［MID GAIN］、［HIGH GAIN］で変更できます。（［SW MODE］）

オートモードのときに、メインメニュー→［AUTO SW］→［AGC］で［ON］が選択されている場合は、〈GAIN〉スイッチの位置に関係なくオートゲインになります。（［AGC］）

NOTE

- −3 dBの設定は、メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［SHOOTING MODE］で［NORMAL］を選択しているときは動作しません。

ページトップへ戻る