- トップページ
- 撮影
- マルチフォーマット
- 記録信号の選択

# 記録信号の選択

本機は、HD（1080P、1080i、720P）信号をAVC-Intra、AVC-LongG、DVCPRO HDの各コーデックで、SD（480i/576i）信号をDVCPRO50、DVCPRO、DVの各コーデックで組み合わせたフォーマットで記録できます。

メインメニュー→［SYSTEM MODE］で記録および撮影信号を選択できます。

設定 | 設定内容
--- | ---
［SYSTEM MODE］ | ［LINE&FREQ］ | 1080P/1080i/720P/480i/576iから信号フォーマットを選択します。 この設定を変更した場合は、確認メッセージで［YES］を選択して本機を再起動させます。
［REC FORMAT］ | HDモードではAVC-Intra、AVC-LongG、DVCPRO HDのコーデック、SDモードではDVCPRO50、DVCPRO、DVの各コーデックおよび撮影フレームレートを選択します。
［AUDIO SMPL RES］ | ［REC FORMAT］が［AVC-I100］または［AVC-I50］のときのオーディオビット数（［24BIT］または［16BIT］）を選択します。 これ以外の［REC FORMAT］では、24ビットまたは16ビット固定のオーディオビット数で記録されます。詳しくは「システムモードと記録機能」を参照してください。
［ASPECT CONV］ | SDモードのとき、記録および出力の映像アスペクト比を選択します。

NOTE

- ［LINE&FREQ］、［REC FORMAT］を変更したときに、映像や音声が乱れることがあります。異常ではありません。

ページトップへ戻る