- トップページ
- 撮影
- バリアブルフレームレート（VFR）記録機能
- ネイティブバリアブルフレームレート記録

# ネイティブバリアブルフレームレート記録

メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［LINE&FREQ］で［1080-59.94P］（［1080-50P］）に設定する。

メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［REC FORMAT］で［AVC-I100/30PN］、［AVC-I100/24PN］（［AVC-I100/25PN］）のいずれかに設定する。

メインメニュー→［SCENE FILE］→［VFR］で［ON］に設定する。

メインメニュー→［SCENE FILE］→［FRAME RATE］で撮影状況に合わせてフレームレートを設定する。

〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンで［FRAME RATE］を変更できます。詳しくは「ダイレクトメニュー操作」を参照してください。

記録ボタンを押す。

ネイティブバリアブルフレームレートモードで記録が始まります。

#### フレームレートと効果

次のフレームレート設定でクイックモーション（アンダークランク）やスローモーション（オーバークランク）の効果を得ることができます。

［SYSTEM MODE］ | 選択できる撮影フレームレート
--- | ---
［LINE&FREQ］ | ［REC FORMAT］
［1080-59.94P］ | ［AVC-I100/30PN］ | ［1fps］、［2fps］、［4fps］、［6fps］、［9fps］、［12fps］、［15fps］、［18fps］、［20fps］、［21fps］、［22fps］、［24fps］、［25fps］、［26fps］、［27fps］、［28fps］ | ［30fps］ | ［32fps］、［34fps］、［36fps］、［40fps］、［44fps］、［48fps］、［54fps］、［60fps］
［AVC-I100/24PN］ | ［1fps］、［2fps］、［4fps］、［6fps］、［9fps］、［12fps］、［15fps］、［18fps］、［20fps］、［21fps］、［22fps］ | ［24fps］ | ［25fps］、［26fps］、［27fps］、［28fps］、［30fps］、［32fps］、［34fps］、［36fps］、［40fps］、［44fps］、［48fps］、［54fps］、［60fps］
［1080-50P］ | ［AVC-I100/25PN］ | ［1fps］、［2fps］、［4fps］、［6fps］、［9fps］、［12fps］、［15fps］、［18fps］、［20fps］、［21fps］、［22fps］、［23fps］、［24fps］ | ［25fps］ | ［26fps］、［27fps］、［28fps］、［30fps］、［32fps］、［34fps］、［37fps］、［42fps］、［45fps］、［48fps］、［50fps］
再生時の効果 | クイックモーション （数値が小さいほど速い） | 標準 | スローモーション （数値が小さいほど遅い）
音声記録 | 不可 | 可 | 不可

NOTE

- ネイティブバリアブルフレームレート記録時はプリレック、ループレック、インターバル記録、ワンショット記録、デュアルコーデック記録、およびワンクリップレックはできません。

- 音声の記録はできません。このとき、音声は出力されず、レベルメーターの上にが表示されます。また、記録を開始したときに［VFR ON, NO AUDIO RECORDING］が表示されます。

- タイムコードはレックランに固定されます。

- フレームレートの設定を変更する場合に画面が乱れる場合があります。

- フレームレートを［9fps］以下に設定しているときやシャッタースピードを1/12未満に設定しているときはオートアイリス、オートフォーカスは動作しません。全てマニュアル動作になります。

- フレームレートを［9fps］以下に設定しているときは、シャッターの設定が強制的に無効になり、シャッタースピードの設定の変更はできません。

- 記録フォーマットが［AVC-I100/24PN］でフレームレートが［24fps］の場合、および記録フォーマットが［AVC-I100/30PN］（［AVC-I100/25PN］）でフレームレートが［30fps］（［25fps］）の場合、音声を記録できます。この場合は、タイムコードをフリーランに設定できます。

  フレームレートを［12fps］未満に設定しているときは、シャッタースピードの設定が強制的にフレームレートと等倍時間の設定になります。シャッタースピードの設定は変更できません。

ページトップへ戻る