- トップページ
- 撮影
- 撮影時の調整項目
- フォーカスアシスト機能

# フォーカスアシスト機能

フォーカスアシスト機能は、フォーカスを合わせやすくするための機能です。

ビューファインダーや液晶モニターで拡大表示やフォーカスインレッド表示（映像の輪郭部分が赤色でふち取られる表示）、フォーカスバー表示ができます。

## 拡大表示［EXPAND］

あらかじめ、メインメニュー→［SW MODE］→［FOCUS ASSIST MODE］で［EXPAND］に設定しておきます。

〈FOCUS ASSIST〉ボタンを押すと、画面中央部分が約3倍に拡大表示されて、フォーカスを容易に合わせることができます。

- 拡大表示中は状態表示およびゼブラパターンが消え、画面上部に［EXPANDED］と表示されます。

NOTE

- ビューファインダー画面と液晶モニター画面が拡大表示されます。

- ビデオ出力、SDI出力、HDMI出力では拡大表示されません。

- 約10秒で通常画面に戻ります。

## フォーカスインレッド表示［IN RED］

あらかじめ、メインメニュー→［SW MODE］→［FOCUS ASSIST MODE］で［IN RED］に設定しておきます。

〈FOCUS ASSIST〉ボタンを押すと、映像の輪郭部分が赤色でふち取られます。このとき、画面枠が赤くなります。

ピントを合わせたい被写体の輪郭が赤色になるように、フォーカスを調整してください。

NOTE

- ビューファインダー画面と液晶モニター画面のみに表示されます。

  各種ステータスを表示している場合、ステータス表示は消えます。

## フォーカスバー表示［FOCUS BAR］

メインメニュー→［DISPLAY SETUP］→［FOCUS BAR］で［ON］に設定すると、フォーカスバーを表示できます。

フォーカスが合っている度合いをバーの長さで表示します。

- 白バー：フォーカスバー表示

- 緑線：ピーク表示

フォーカスが合っていないとき

フォーカスが合ってくると、バーが右方向に伸びる

ページトップへ戻る