- トップページ
- メニュー操作
- 設定メニュー表示
- 設定メニューの基本操作

# 設定メニューの基本操作

撮影シーンや記録内容に合わせて本機の設定を設定メニューで変更できます。

メニューは、メインメニューとサブメニュー、および設定項目メニューに分かれています。

設定されたデータは、本機の内部メモリーに書き込まれ、保存されます。

メニュー項目の選択をコントロールスティックで操作する方法と、〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンで操作する方法とがあります。

ここでは、メインメニューの操作について説明します。メニュー画面の呼び出し方以外の操作方法は、他のメニューも同じです。

1. 〈EXIT〉ボタン

2. コントロールスティック

3. 〈MENU〉ボタン（液晶モニターの操作パネル部）

4. 〈SHIFT〉ボタン

5. 〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタン

6. 〈MENU〉ボタン

7. 〈MODE/MENU CANCEL〉ボタン

図1

図2

図3

図4

図5

#### メニュー項目の選択をコントロールスティックで操作する場合

記録動作以外のときに、〈MENU〉ボタンを3秒以上押す。

- ビューファインダーや液晶モニターにメインメニューの画面が表示されます。

コントロールスティックを上/下方向に倒して、該当のメニュー項目にカーソルを合わせる。（図1）

- コントロールスティックを上/下方向に倒すとカーソルが上下します。

- 次の階層にメニューがある場合はメニュー項目に［］が表示されています。

  コントロールスティックを右方向に倒すか、コントロールスティックを押すと、下位のメニューが開きます。（図2）

- コントロールスティックを左方向に倒すか、〈EXIT〉ボタンを押すと上の階層へ戻ります。

コントロールスティックを押す。

- メニュー項目によっては、確認画面が表示されます。

  コントロールスティックを上/下/左/右方向に倒して処理を選択し、コントロールスティックを押してください。

  設定した項目には、項目の前にチェックマークがつきます。

- 一部のメニューでは、数値設定のための画面がメニュー画面上（図3）、または画面の下部（図4）に表示されます。

- 一部のメニューでは、メニューの実行ができない場合、メッセージが表示されます。

〈MENU〉ボタンを押し、メニューを終了する。

- メニュー項目によっては、自動的に元の画面に戻ります。

#### メニュー項目の選択を〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンで操作する場合

記録動作以外のときに、〈MENU〉ボタンを3秒以上押す。

- ビューファインダーや液晶モニターにメインメニューの画面が表示されます。

〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを回して、該当のメニュー項目にカーソルを合わせる。（図1）

- 〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを上/下方向に回すとカーソルが上下します。

- 次の階層にメニューがある場合はメニュー項目に［］が表示されています。

  〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを押すと、下位のメニューが開きます。（図2）

- 〈EXIT〉ボタンを押すか、一番上の行（［EXIT］）にカーソルを合わせて〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを押すことで、上の階層に戻ることができます。

〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを押す。

- メニュー項目によっては、確認画面が表示されます。

  〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを回して処理を選択し、〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを押してください。

  設定した項目には、項目の前にチェックマークがつきます。

- 一部のメニューでは、数値設定のための画面がメニュー画面上（図3）、または画面の下部（図4）に表示されます。

- 一部のメニューでは、メニューの実行ができない場合、メッセージが表示されます。

〈MENU〉ボタンを押し、メニューを終了する。

- メニュー項目によっては、自動的に元の画面に戻ります。

#### 設定中にキャンセル操作を行うには

〈MODE/MENU CANCEL〉ボタンを押す。または〈SHIFT〉ボタンを押しながら〈EXIT〉ボタンを押す。

［MENU CANCEL BACK TO PREV］が表示されます。（図5）

再度、〈MODE/MENU CANCEL〉ボタンを押す。または〈SHIFT〉ボタンを押しながら〈EXIT〉ボタンを押す。

変更した値が変更前の値に戻ります。

NOTE

- システムの周波数設定やライン数、またはネットワーク接続方法が変わる場合は再起動が必要となります。

ページトップへ戻る