- トップページ
- 撮影
- ホワイトバランス/ブラックバランスの調整
- ホワイトバランスの調整

# ホワイトバランスの調整

照明条件が変わったときには、必ず再度調整してください。次の手順でホワイトバランスを自動調整します。

#### 〈WHITE BAL〉スイッチの〈A〉に記憶させる場合

〈AUTO/MANUAL〉スイッチで、マニュアルモードに切り替える。（撮影）

〈GAIN〉スイッチを設定する。

通常は0 dBです。暗すぎるときは、適切なゲインに設定します。

〈WHITE BAL〉スイッチを〈A〉に設定する。

照明条件に合わせて、〈ND FILTER〉スイッチの設定を切り替える。

〈ND FILTER〉スイッチの設定例について、詳しくは「光量調整」を参照してください。

被写体の照明光源と同じ条件のところにホワイトパターンを置き、ズームアップして画面に白を映す。

レンズの絞りを調整する。

Y GETの輝度表示が約70%になるように、絞りを調整します。

〈AWB〉ボタンを押す。

ホワイトバランスの自動調整が実行されます。

#### ホワイトパターンについて

- ホワイトパターンは、被写体近くの白い物（白布、白壁）で代用することもできます。

- 必要なホワイトパターンの大きさは次のとおりです。

  画面の幅の1/2以上

  画面の高さの1/2以上

- 画面内に高輝度スポットを入れないようにしてください。

- ホワイトパターンは、画面の中心に写してください。

#### ビューファインダーや液晶モニター画面に表示されるメッセージについて

- オートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能が動作しているときは、ホワイトバランスの調整ができません。

状態 | メッセージ | 備考
--- | --- | ---
調整中 | ［AWB Ach ACTIVE］ |
調整完了 | ［AWB A OK 3200K］ | 調整値は、設定したメモリー（AまたはB）に自動的に記憶されます。
被写体の色温度が、2000 Kよりも低い場合や15000 Kよりも高い場合 | ［AWB NG COLOR TEMP LOW］ ［AWB NG COLOR TEMP HIGH］ | ［AWB NG COLOR TEMP LOW］は表示温度よりも低い状態を示し、［AWB NG COLOR TEMP HIGH］は表示色温度より高い状態を示します。

#### ［COLOR TEMP Ach SETTING］/［COLOR TEMP Bch SETTING］の設定について

- メインメニュー→［SCENE FILE］→［COLOR TEMP Ach SETTING］/［COLOR TEMP Bch SETTING］の各項目を設定すると、ホワイトバランスを自動調整した状態から、色合いを変更できます。

- ［COLOR TEMP］、［R Gain］、［B Gain］、［G AXIS］のいずれか1つを動かすと、残りの3つの数値も変化します。

- 再度ホワイトバランス自動調整を行うと、［COLOR TEMP］、［R Gain］、［B Gain］、［G AXIS］は再設定されます。

## ホワイトバランスを調整する時間がないとき

〈WHITE BAL〉スイッチを〈PRST〉にします。

- 〈AWB〉ボタンを押すたびに、［3200K］、［5600K］、メインメニュー→［SW MODE］→［W.BAL VAR］で設定した値が順番に切り替わります。

［VAR］を選択しているときは、〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンを回すと、［2000K］～［15000K］まで任意のホワイトバランス値を設定できます。

- 表示されている［VAR］の値は、絶対値を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。

- ［VAR］の値は、〈AWB〉ボタンを押すと確認できます。

## ホワイトバランスの自動調整ができないとき

ホワイトバランスの調整が正常に終了しなかったときは、ビューファインダーや液晶モニター画面にエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージ | 意味 | 処置
--- | --- | ---
［AWB Ach NG］または［AWB Bch NG］ | 色温度が高すぎる。または、低すぎる。 | 適切なフィルターを選択してください。
［LOW LIGHT］ | 光量が不足している。 | 光量を多くするかゲインを上げてください。
［LEVEL OVER］ | 光量が多すぎる。 | 光量を少なくするかゲインを下げてください。
［COLOR TEMP LOW］または［COLOR TEMP HIGH］ | 色温度が高すぎる。または、低すぎる。 | 適切なフィルターや光源を使用してください。

## マニュアルでの色温度の設定

ホワイトバランスの色温度を設定メニューで調整できます。

〈AWB〉ボタンを押して［W.BAL VAR］モードを選択する。

メインメニュー→［SW MODE］→［W.BAL VAR］で色温度を設定する。

［2000K］～［15000K］まで設定できます。

NOTE

- 〈SEL/PUSH SET〉ダイヤルボタンで操作することもできます。詳しくは「ダイレクトメニュー操作」を参照してください。

## ホワイトバランス関連のビューファインダーや液晶モニター画面表示について

詳しくは「画面の状態表示」を参照してください。

## オートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能の設定

本機は、照明条件に応じて画像のホワイトバランスを自動追尾させる、オートトラッキングホワイトバランス（ATW）機能を備えています。

オートトラッキングホワイトバランス機能は〈WHITE BAL〉スイッチの〈A〉、〈B〉、〈PRST〉それぞれに機能を割り当てることができます。メインメニュー→［SW MODE］→［ATW］で設定してください。

ただし、USERボタンにオートトラッキングホワイトバランス機能を割り当てている場合は、そのUSERボタンの動作に従います。

詳しくは「USERボタンへの機能割り当て」を参照してください。

## オートトラッキングホワイトバランス機能を解除するには

オートトラッキングホワイトバランス機能を割り当てたUSERボタンを再度押すか、〈WHITE BAL〉スイッチを切り替えます。ただし〈WHITE BAL〉スイッチにオートトラッキングホワイトバランス機能を設定している場合は、USERボタンでは解除されません。

NOTE

- この機能は、ホワイトバランスの精度を100%保証する機能ではありません。照明条件の変化に対する追従性およびホワイトバランスの引き込み精度には、多少余裕を持たせているので、この機能の取り扱いにはお気をつけください。

- バリアブルフレームレートでフレームレートを［9fps］以下に設定しているとき、および、シャッタースピードを1/12未満に設定しているときは、オートトラッキングホワイトバランス機能は動作しません。

ページトップへ戻る