- トップページ
- 撮影
- 音声入力の選択と録音レベルの調整
- 外部マイクやオーディオ機器を使う

# 外部マイクやオーディオ機器を使う

〈AUDIO INPUT 1〉/〈AUDIO INPUT 2〉端子に外部マイクまたはオーディオ機器を接続する。

〈INPUT 1〉/〈INPUT 2〉スイッチで接続した音声入力を切り替える。

設定 | 内容 | 入力レベル
--- | --- | ---
〈LINE〉 | オーディオ機器を接続するときに、この設定にします。 | ［+4dB］、［0dB］を選択できます。 メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［INPUT SETTING］→［INPUT1 LINE LEVEL］/［INPUT2 LINE LEVEL］で選択できます。 工場出荷時は［0dB］です。
〈MIC〉 | ダイナミックマイクを接続するときに、この設定にします。 | ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］を選択できます。 メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［INPUT SETTING］→［INPUT1 MIC LEVEL］/［INPUT2 MIC LEVEL］で選択できます。 工場出荷時は［−50dB］です。
〈+48V〉 | +48Vの電源が必要なマイク（ファントムマイク）を接続するときに、この設定にします。 | ［−40dB］、［−50dB］、［−60dB］を選択できます。 メインメニュー→［AUDIO SETUP］→［INPUT SETTING］→［INPUT1 MIC LEVEL］/［INPUT2 MIC LEVEL］で選択できます。 工場出荷時は［−50dB］です。

NOTE

- AG-MC200G（別売品）をお使いの場合は、入力レベルを［−50dB］に設定してください。

ページトップへ戻る