- トップページ
- 撮影
- ズーム機能を使う
- ズーム位置の調整

# ズーム位置の調整

ズームレバーを使ってズームの調整をします。

〈T〉：ズームインします。

〈W〉：ズームアウトします。

グリップ側のズームレバーを軽く押すと低速でズーム動作を行います。強く押すと高速でズーム動作を行います。

NOTE

- より高速なズームで動作させたい場合は、メインメニュー→［USER SW］で［FAST ZOOM］を割り当てたUSERボタンを押すと［FAST ZOOM］の有効/無効を切り替えることができます。

- ［FAST ZOOM］を有効にすると、ズームレバーを最後まで押し込んだときに高速の電動ズーム動作が可能となりますが、電動ズームの駆動音が通常動作より大きくなります。電動ズーム音が気になるときは、［FAST ZOOM］を無効にしてください。

## ハンドル側のズームレバーの使い方

ハンドルズームスイッチで3つのモードを選択できます。

〈FIX〉：メインメニュー→［SW MODE］→［H.ZOOM SPEED］で設定したスピードでズームします。

〈VAR〉：レバーの押し具合によってズーム速度が変わります。（軽く押すと低速、強く押すと高速）

〈OFF〉：ズームレバーは動作しません。

ページトップへ戻る