- トップページ
- 準備
- P2カードについて
- P2カードを入れる

# P2カードを入れる

本機を初めて使用するときは、必ず時刻の設定を先に行ってください。（内蔵時計の日付/時刻の設定）

本機はmicroP2メモリーカードスロットとP2メモリーカードスロットのどちらかを選択して使用します。

microP2メモリーカードアクセスLED

microP2メモリーカードスロット1

イジェクトボタン

P2メモリーカードスロット

カードスロットカバー

microP2メモリーカードスロット2

P2メモリーカードアクセスLED

図1

図2

図3

microP2メモリーカードスロットまたはP2メモリーカードスロットのどちらを使用するかを設定する。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］で［REC MEDIA］を選択する。

microP2メモリーカードを使用する場合は、［microP2］を、P2メモリーカードを使用する場合は、［P2］を選択する。

カードスロットカバーを開ける。（図1）

カードスロットに使用するカードを挿入する。（図2）

- microP2メモリーカードの場合

  - ラベル面を左にして挿入します。

  - microP2メモリーカードスロットは2つあります。

- P2メモリーカードの場合

  - カードのロゴを左向きにして挿入し、イジェクトボタンが飛び出るまで押し入れます。

  - 挿入後、飛び出たイジェクトボタンを上に倒します。

P2カードアクセスLEDがオレンジ色、または緑色に点灯しているのを確認する。（図3）（P2カードアクセスLEDとP2カードの状態について）

カードスロットに2枚のmicroP2メモリーカードが挿入されている場合、スロット番号の小さいmicroP2メモリーカードから順番に記録されます。ただし、microP2メモリーカードを後から挿入すると、そのmicroP2メモリーカードが記録対象になるのは、スロット番号にかかわらず、今までに挿入されたmicroP2メモリーカードより後になります。

- 例：2つのスロットにmicroP2メモリーカードを挿入した場合

  2つのスロットにmicroP2メモリーカードを挿入すると、スロット番号1→2の順で記録対象のP2カードになります。しかし、一度スロット番号1のmicroP2カードを取り出して再び挿入した場合、スロット番号2→1の順で記録対象のmicroP2カードになります。

電源を切った後も、記録対象のmicroP2メモリーカード番号は保持されます。次に、電源を入れたときは、電源を切る前と同じmicroP2メモリーカードに続けて記録できます。

カードスロットカバーを閉める。

NOTE

- 記録するメモリーカードの選択は、［REC MEDIA］を割り当てたUSERボタンを押して切り替えることもできます。

- 落下防止、防塵・静電気防止のため、カードスロットカバーは必ず閉めてください。

- P2カードは必ず、P2機器でフォーマットしてください。

- microP2メモリーカードをmicroP2カードアダプター（AJ-P2AD1G）に取り付けた状態で、本機のP2メモリーカードスロットに挿入して使用することはできません。

- microP2メモリーカードスロットで、microP2メモリーカード以外のSDHC/SDXCメモリーカードをご使用になった場合、動作を保証するものではありません。

- microP2メモリーカードをゆっくりと挿入したりカードの端子に汚れがあったりした場合、［FORMAT ERROR!］や［NOT SUPPORTED!］、［CHECK SLOT］（スロット番号）と表示されることがあります。その場合、microP2メモリーカードを挿入し直してください。

ページトップへ戻る