- トップページ
- 撮影
- 音声入力の選択と録音レベルの調整
- 音声入力信号の選択

# 音声入力信号の選択

音声チャンネル1/2に録音する音声信号を選択します。

音声チャンネル3/4は〈CH1 SELECT〉と〈CH2 SELECT〉の設定で自動的に決まります。

〈CH1 SELECT〉スイッチ | チャンネル1記録対象 | チャンネル3記録対象
--- | --- | ---
〈INT（L）〉 | 内蔵マイクL音声 | 〈AUDIO INPUT 1〉に接続したマイクや機器
〈INPUT1〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉に接続したマイクや機器 | 内蔵マイクL音声
〈INPUT2〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉に接続したマイクや機器 | 内蔵マイクL音声

〈CH2 SELECT〉スイッチ | チャンネル2記録対象 | チャンネル4記録対象
--- | --- | ---
〈INT（R）〉 | 内蔵マイクR音声 | 〈AUDIO INPUT 2〉に接続したマイクや機器
〈INPUT1〉 | 〈AUDIO INPUT 1〉に接続したマイクや機器 | 内蔵マイクR音声
〈INPUT2〉 | 〈AUDIO INPUT 2〉に接続したマイクや機器 | 内蔵マイクR音声

フォーマットにより応じて、記録するオーディオビット数を設定できます。

詳しくは「システムモードと記録機能」を参照してください。

フォーマット | オーディオビット数
--- | ---
［AVC-I100］ ［AVC-I50］ | ［24BIT］および［16BIT］を選択できます。 メインメニュー→［SYSTEM MODE］→［AUDIO SMPL RES］で選択できます。
［AVC-I200］ ［AVC-G50］ ［AVC-G25］ | ［24BIT］固定になります。
［AVC-G12］ ［DVCPRO HD］ ［DVCPRO50］ ［DVCPRO］ ［DV］ | ［16BIT］固定になります。

ページトップへ戻る