- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- ループレック

# ループレック

- microP2カードスロットに2枚のmicroP2メモリーカードが挿入されているとき、順次カードを切り替えながら記録します。microP2カードとP2カードの組み合わせはできません。

- カードの残量がなくなると1枚目に戻り、保存されている古いクリップを消去しながら新しいクリップを記録します。

  詳しくは「P2カードに記録されるクリップの分割について」を参照してください。

1枚目のカード

2枚目のカード

ループレック開始前

無記録

記録済み

記録開始

記録1巡目

記録2巡目

メインメニュー→［SYSTEM MODE］で各項目の設定を確認する。

ループレック機能を使用できるシステムモードについては、「システムモードと記録機能」の表を参照してください。

メニュー操作については「設定メニューの基本操作」を参照してください。

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING］で、［LOOP］に設定する。

記録ボタンを押す。

- 記録を開始します。

- 停止するには、再度記録ボタンを押します。

- 設定を解除するには、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING］で［NORMAL］に設定します。

- メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［RECORDING SETTING］→［RECORDING HOLD］で［OFF］に設定しているときに電源を切るとループレックの設定が解除されます。

- 記録中は［L-REC］、一時停止中は［L-］と表示されます。なお、メモリー不足などでループレックができないときは、［LOOP］表示が点滅します。

NOTE

- 1分以上の記録残量があるmicroP2メモリーカードを2枚ご使用ください。

- モードチェック画面に表示されるmicroP2メモリーカード残量は、記録フォーマットに応じた標準的な記録時間を表示します。古い記録を消去した直後にループレックを停止した場合、カードに記録されている時間は表示された時間より少なくなることがあります。

- プリレックおよびワンクリップレックは動作しません。

- 停止に時間がかかる場合があります。microP2メモリーカードアクセスLEDの点滅が点灯に変わるまで、次の動作は受け付けません。

- ループレック中は、記録に使用するmicroP2メモリーカードのmicroP2メモリーカードアクセスLEDが全てオレンジ色に点灯および点滅します。これらのmicroP2メモリーカードを抜くと、ループレックは停止します。お気をつけください。

- ループレック中にゲンロックの入力基準信号が乱れると、ループレックが停止することがあります。

ページトップへ戻る