- トップページ
- 概要
- 本機でできること

# 本機でできること

本機は、次の特長を備えたP2ハンドヘルドカメラレコーダーです。

- カメラ部に光学22倍カム式ズームおよび新開発1/3型220万画素3MOSセンサーを搭載し、F11（59.94 Hz）/F12（50 Hz）の高感度、低ノイズを実現しています。

- 記録コーデックはAVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50に加え、低レートでフルHD（1920×1080、4:2:2、10ビット）画質のAVC-LongG 50/AVC-LongG 25を搭載し、AVC-LongG 12（4:2:0、8ビット）による長時間記録もできます。

- microP2メモリーカード、P2メモリーカードの両メディアに対応しています。

- 1080/60P、1080/50P、720/60P、720/50Pのプログレッシブ・フルフレームレート撮影と3G SDI/HDMI出力対応、AVCプロキシー映像を用いた運用に対応しています。

- 有線/ワイヤレスLAN接続によるメタデータ入力、プレイリスト編集に加え、4G/LTE USBモデム（別売品）で接続することにより、ネットワークサーバーへプロキシーファイルを伝送できます。

  また、外部ボンディング機器を接続することにより、高速なネットワーク接続ができます。

  接続が可能なボンディング機器については、次のWebサイトのサポートデスクを参照してください。

  https://panasonic.biz/cns/sav/

- ビデオストリーミング送出に対応しています。メモリーカードに映像を記録しながら、ライブストリーム配信ができます。

メモリーカードに記録
外部機器との連携
ネットワークに接続
ページトップへ戻る