- トップページ
- 撮影
- 特殊な記録機能について
- サイマル記録

# サイマル記録

microP2メモリーカードを2つのスロットに挿入している場合、同じ映像を2枚のmicroP2メモリーカードに記録する機能です。

メモリーカードの記録時間

記録開始

記録停止（残量なし）

記録終了

記録開始

Aクリップ

待機

Bクリップ

スロット1

Aクリップ

Bクリップ

Cクリップ

待機

スロット2

メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［SIMUL REC］で［ON］を選択すると、サイマル記録モードになります。

画面のメディア残量表示には、サイマル記録できる残量時間（記録残量が少ないほうのメモリーカード残量時間）が表示され、［SIMUL］が表示されます。

記録残量が少ないスロット側のmicroP2メモリーカード容量がいっぱいになった場合、サイマル記録を停止します。

再度、サイマル記録を開始する場合は、容量がいっぱいになった側のスロットのmicroP2メモリーカードを新しいmicroP2メモリーカードに交換し、記録ボタンを押してください。サイマル記録ができない場合は［SIMUL］表示に斜線が入ります。

microP2メモリーカードを交換しないで記録ボタンを押した場合は、スロット2（メモリー残量のあるスロット側）のmicroP2メモリーカードに通常記録を行います。

サイマル記録を使用できるシステムモードについては、「システムモードと記録機能」の表を参照してください。

NOTE

- microP2メモリーカードが2枚認識されてから記録を開始してください。microP2メモリーカードが2枚ともに認識される前に記録を開始した場合は、認識されたどちらか1枚のmicroP2メモリーカードで通常記録を行います。記録の終了後にカード状態を確認します。その時点で2枚と認識されればサイマル記録の動作をします。

- サイマル記録は、ループレックやインターバル記録、ワンショット記録、デュアルコーデック記録と同時に使用できません。

- サイマル記録中にどちらかのmicroP2メモリーカードに記録異常が発生し、記録が停止した場合、もう一方のmicroP2メモリーカードは継続して記録します。ただし、アクセス中にカードを抜いた場合には記録が終了します。

- サイマル記録終了後、どちらかのmicroP2メモリーカードに残量がある場合は、残量がある方のmicroP2メモリーカードが、自動的に記録対象になります。

  再度記録ボタンを押して通常記録ができます。

- サイマル記録モードに設定していても、microP2メモリーカードが1枚しか挿入されていない場合は、通常記録になります。

- サイマル記録後の最終クリップ削除機能は動作しません。

ページトップへ戻る