- トップページ
- 仕様
- 定格
- 定格

# 定格

## 総合

電源 DC 7.2 V（バッテリー使用時） DC 12 V（ACアダプター使用時） 消費電力 19.5 W（液晶モニター使用時）

は安全項目です。

動作周囲温度 | 0 ℃～40 ℃
動作周囲湿度 | 10%～80%（結露なし）
質量 | 約2.2 kg（本体のみ、レンズフード、バッテリーおよび付属品を除く） 約2.6 kg（レンズフード、付属のバッテリー、マイクホルダーを含む）
外形寸法（幅×高さ×奥行） | 本体のみ 176 mm×171 mm×329 mm （突起部分を除く）

## カメラ部

撮像素子 | 1/3型220万画素、MOS固体撮像素子×3
レンズ | 光学式手ぶれ補正レンズ、光学22倍電動ズーム F1.6-F3.2（f=3.9 mm-86 mm） 35 mm換算：28 mm-616 mm（16:9）
フィルター径 | 72 mm
色分解光学系 | プリズム方式
NDフィルター | 〈OFF〉、〈1/4〉、〈1/16〉、〈1/64〉
最短撮影距離（M.O.D） | 前玉から1.1 m
ゲイン切り替え | 〈L〉/〈M〉/〈H〉の切り替えスイッチ −3 dB～18 dB（1 dBステップ） （マイナスゲインは［HIGH SENS.］時のみ） （USERボタンに［S.GAIN］割り当て時：24 dB、30 dB、36 dB切り替え）
色温度切り替え | ［ATW］、［ATW LOCK］、［Ach］、［Bch］、プリセット3200 K/プリセット5600 K/VAR（2000 K～15000 K）
シャッタースピード | ［SYSTEM MODE］=59.94 Hz時 60i/60pモード： 1/60（シャッターオフ）、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒 30pモード： 1/30、1/50（シャッターオフ）、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒 24pモード： 1/24、1/50（シャッターオフ）、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒
［SYSTEM MODE］=50 Hz時 50i/50pモード： 1/50（シャッターオフ）、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒 25pモード： 1/25、1/50（シャッターオフ）、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒
スローシャッタースピード | ［VFR］=［OFF］で設定可能 ［SYSTEM MODE］=59.94 Hz時 60i/60pモード： 1/1、1/2、1/4、1/6、1/15、1/30秒 30pモード： 1/1、1/2、1/4、1/6、1/15秒 24pモード： 1/1、1/2、1/4、1/6、1/12秒
［SYSTEM MODE］=50 Hz時 50i/50pモード： 1/1、1/2、1/4、1/6、1/12、1/25秒 25pモード： 1/1、1/2、1/4、1/6、1/12秒
シンクロスキャンシャッター | ［SYSTEM MODE］=59.94 Hz、［SYNC SCAN TYPE］=［sec］設定時 60i/60pモード： 1/60.0～1/249.8秒 30pモード： 1/30.0～1/249.8秒 24pモード： 1/24.0～1/249.8秒
［SYSTEM MODE］=50 Hz、［SYNC SCAN TYPE］=［sec］設定時 50i/50pモード： 1/50.0～1/250.0秒 25pモード： 1/25.0～1/250.0秒
シャッター開角度 | 3.0 deg～180.0 deg～360.0 deg（0.5 degステップ、角度表示）
VFR記録フレームレート | 1080/59.94p： 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、34、36、40、44、48、54、60（フレーム/秒） 1080/50p： 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、32、34、37、42、45、48、50（フレーム/秒）
感度 | ［HIGH SENS.］モード F11（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/59.94i） F12（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/50i）
最低被写体照度 | 0.02 lx（F1.6、ゲイン18 dB、［1S.EXP.］、［HIGH SENS.］モード時）
デジタルズーム | 2倍/5倍/10倍
レンズフード | レンズカバー付きフード

## メモリーカードレコーダー部

記録メディア | microP2メモリーカード、P2メモリーカード
記録スロット | microP2メモリーカードスロット×2、P2メモリーカードスロット×1
システムフォーマット | 1080/59.94p、1080/59.94i、1080/23.98PsF、720/59.94p、480/59.94i 1080/50p、1080/50i、720/50p、576/50i
記録フォーマット | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV フォーマット切り替え
記録ビデオ信号 | 1080/59.94p、1080/59.94i、1080/29.97pN、1080/23.98pN 720/59.94p、720/29.97pN、720/23.98pN 480/59.94i、480/29.97p 1080/50p、1080/50i、1080/25pN 720/50p、720/25pN 576/50i、576/25p
記録再生時間 | AVC-Intra 200 16 GB×1 約8分 32 GB×1 約16分 64 GB×1 約32分 AVC-Intra 100/DVCPRO HD 16 GB×1 約16分 32 GB×1 約32分 64 GB×1 約64分 AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/DVCPRO50 16 GB×1 約32分 32 GB×1 約64分 64 GB×1 約128分 AVC-LongG 25/DVCPRO/DV 16 GB×1 約64分 32 GB×1 約128分 64 GB×1 約256分 AVC-LongG 12 16 GB×1 約120分 32 GB×1 約240分 64 GB×1 約480分
1クリップとして連続記録したときのものです。記録するクリップ数によっては全体の記録時間は短くなる場合があります。

## デジタルビデオ部

サンプリング周波数 | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12/DVCPRO HD Y：74.1758 MHz、PB/PR：37.0879 MHz（59.94 Hz） Y：74.2500 MHz、PB/PR：37.1250 MHz（50 Hz） DVCPRO50 Y：13.5 MHz、PB/PR：6.75 MHz DVCPRO Y：13.5 MHz、PB/PR：3.375 MHz
量子化 | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25： 10 bit AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV： 8 bit
ビデオ圧縮方式 | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50： MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12： MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD： DV-Based Compression（SMPTE 370M） DVCPRO50/DVCPRO： DV-Based Compression（SMPTE 314M） DV： DV Compression（IEC 61834-2）

## デジタルオーディオ部

記録オーディオ信号 | AVC-Intra 200 48 kHz/24 bit、4CH AVC-Intra 100/ AVC-Intra 50： 48 kHz/16 bit、4CHと48 kHz/24 bit、4CHの切り替え AVC-LongG 50/AVC-LongG 25： 48 kHz/24 bit、4CH AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50： 48 kHz/16 bit、4CH DVCPRO/DV： 48 kHz/16 bit、4CH
ヘッドルーム | 12 dB/18 dB/20 dBメニュー切り替え可

## AVCプロキシー部

ファイルフォーマット | MOV
ビデオ圧縮フォーマット | H.264/AVC Baseline Profile H.264/AVC High Profile
オーディオ圧縮フォーマット | AAC-LC リニアPCM
記録時間（1 GBあたり）の目安 | AVC-G6 2CH MOV： 約13分 SHQ 2CH MOV： 約25分 HQ 2CH MOV： 約78分 LOW 2CH MOV： 約135分
パナソニック製を使用して連続記録した場合の参考値です。 記録時間はシーンやクリップ数によって異なります。

## ビデオ入出力部

〈SDI OUT〉端子 | BNC×1
HD（3G/1.5G）、SD：0.8 V［p-p］、75 Ω
〈VIDEO OUT〉端子 | BNC×1
〈GENLOCK IN〉端子兼用、〈IN/OUT〉スイッチ切り替え
コンポジット：1.0 V ［p-p］、75 Ω
〈HDMI OUT〉端子 | HDMI×1（HDMIタイプA端子、ビエラリンク非対応）

## オーディオ入力部

内蔵マイク | ステレオマイク対応
〈AUDIO INPUT 1〉/〈AUDIO INPUT 2〉端子 | XLR×2、3ピン 入力ハイインピーダンス、〈LINE〉/〈MIC〉スイッチ切り替え 〈LINE〉： 4/0 dBu（メニュー選択可） 〈MIC〉： −40/−50/−60 dBu（メニュー選択可）、〈+48V〉入/切（スイッチ切り替え）

## オーディオ出力部

〈AUDIO OUT〉端子 | 3.5 mm径ステレオミニジャック×1 出力レベル：600 Ω、316 mV
ヘッドホン端子 | 3.5 mm径ステレオミニジャック×1 100 Ω、−16 dBV（32 Ω負荷、出力レベル最大時）
スピーカー | 丸形20 mm径×1

## その他入出力部

〈CAM REMOTE〉端子 | 2.5 mm径スーパーミニジャック×1〈ZOOM S/S〉 3.5 mm径ミニジャック×1〈FOCUS IRIS〉
〈GENLOCK IN〉端子 | BNC×1、〈VIDEO OUT〉端子兼用、〈IN/OUT〉スイッチ切り替え、1.0 V ［p-p］、75 Ω
〈TC IN/OUT〉端子 | BNC×1 入力/出力端子兼用、〈IN/OUT〉スイッチ切り替え 入力：1.0 V～4.0 V［p-p］、10 kΩ 出力：2.0 V±0.5 V［p-p］、ローインピーダンス
〈LAN〉端子 | 100BASE-TX/10BASE-T
〈USB2.0 DEVICE〉端子（デバイス） | タイプミニBコネクター、4ピン
〈USB3.0 HOST〉端子（ホスト） | タイプAコネクター、9ピン
〈USB2.0 HOST〉端子（サブホスト） | タイプAコネクター、4ピン（ワイヤレスモジュール用）
〈DC IN 12V〉端子 | DC12 V（DC10.5 V～13.5 V）、EIAJタイプ4

## モニター

液晶モニター | 3.5型QHDカラーモニター （約156万ドット）
ビューファインダー | 0.5型OLED（有機ELディスプレイ） （約236万ドット、映像表示エリア約177万ドット）

## ACアダプター

定格入力 AC 100 V-240 V、50 Hz/60 Hz 66 VA（AC 100 V時） 82 VA（AC 240 V時） 定格出力 DC 12 V、2.5 A

は安全項目です。

動作周囲温度 | 0 ℃～40 ℃
動作周囲湿度 | 10%～80%（結露なし）
質量 | 約210 g
外形寸法（幅×高さ×奥行） | 115 mm×37 mm×57 mm

## バッテリーチャージャー

定格入力 AC 100 V-240 V、50 Hz/60 Hz 26 VA（AC 100 V時） 36 VA（AC 240 V時） 定格出力 DC 8.4 V、1.2 A

は安全項目です。

動作周囲温度 | 0 ℃～40 ℃
動作周囲湿度 | 10%～80%（結露なし）
質量 | 約160 g
外形寸法（幅×高さ×奥行） | 70 mm×44.5 mm×116 mm

ページトップへ戻る