- トップページ
- 撮影
- マルチフォーマット
- 映像出力の選択

# 映像出力の選択

映像出力方式を選択できます。

メインメニュー→［OUTPUT SEL］の［SDI&HDMI SELECT］、［3G-SDI OUT］、［DOWNCON MODE］の設定で映像出力の選択などができます。

項目 | 設定内容
--- | ---
［SDI&HDMI SELECT］ | 〈SDI OUT〉端子と〈HDMI OUT〉端子からの出力信号を選択します。
［3G-SDI OUT］ | 1080Pのとき、〈SDI OUT〉端子から出力される3G-HD SDI信号の方式を［LEVEL-A］、［LEVEL-B］から選択します。
［DOWNCON MODE］ | HDモード（1080P、1080i、1080/23.98PsF、720P）のとき、〈SDI OUT〉端子または〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子からのダウンコンバーター出力信号のモードを選択します。

## 各端子からの映像出力の選択

- 「—」は選択できない項目を示します。

設定 | 映像出力
--- | ---
［LINE&FREQ］ | ［SDI&HDMI SELECT］ | 〈SDI OUT〉端子 | 〈HDMI OUT〉端子 | 〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子
［1080-59.94P］ | ［SYSTEM MODE］ | 1080/59.94P*1 | 1080/59.94P | 480/59.94i
［1080i］ | 1080/59.94i | 1080/59.94i | 480/59.94i
［DOWNCON］ | 480/59.94i | 480/59.94P | 480/59.94i
［1080-50P］ | ［SYSTEM MODE］ | 1080/50P*2 | 1080/50P | 576/50i
［1080i］ | 1080/50i | 1080/50i | 576/50i
［DOWNCON］ | 576/50i | 576/50P | 576/50i
［1080-59.94i］ | ［SYSTEM MODE］ | 1080/59.94i | 1080/59.94i | 480/59.94i
［DOWNCON］ | 480/59.94i | 480/59.94P | 480/59.94i
［1080-50i］ | ［SYSTEM MODE］ | 1080/50i | 1080/50i | 576/50i
［DOWNCON］ | 576/50i | 576/50P | 576/50i
［1080-23.98PsF］ | ［SYSTEM MODE］ | 1080/23.98PsF*2 | — | 480/59.94i
［DOWNCON］ | 480/59.94i | — | 480/59.94i
［720-59.94P］ | ［SYSTEM MODE］ | 720/59.94P | 720/59.94P | 480/59.94i
［DOWNCON］ | 480/59.94i | 480/59.94P | 480/59.94i
［720-50P］ | ［SYSTEM MODE］ | 720/50P | 720/50P | 576/50i
［DOWNCON］ | 576/50i | 576/50P | 576/50i
［480-59.94i］ | — | 480/59.94i | 480/59.94P | 480/59.94i
—
—
［576-50i］ | — | 576/50i | 576/50P | 576/50i
—
—

メインメニュー→［OUTPUT SEL］→［3G-SDI OUT］で　出力方式を［LEVEL-A］、［LEVEL-B］から選択できます。工場出荷時は［LEVEL-B］に設定されています。

［LINE&FREQ］が［1080-23.98PsF］で、［SDI&HDMI SELECT］が［SYSTEM MODE］に設定されている場合、サムネールモードや再生モード（レックチェックを含む）で〈SDI OUT〉端子から出力される映像は1080/60Pになります。また、〈HDMI OUT〉端子からは出力しません。カメラモードと、サムネールモード（または再生モード）間の移行時、〈SDI OUT〉端子と〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子の映像出力信号が乱れたり、液晶モニターとビューファインダーの映像が乱れたりする場合があります。

ページトップへ戻る