- トップページ
- 撮影
- 撮影時の調整項目
- エリアモード機能

# エリアモード機能

コントロールスティックを使ってエリア枠を表示させることで、次の動作ができます。

- エリアオートフォーカス機能

  選択したエリア枠内で、オートフォーカス動作を行います。

- エリアオートアイリス機能

  選択したエリア枠内で、絞り値を自動調整します。

- エリア輝度表示

  選択したエリア枠中心の輝度レベルを表示します。

## 動作機能の設定

メインメニューからエリアモード機能に割り当てる動作を設定します。

メインメニュー→［SW MODE］→［AREA MODE］で動作させたい機能を選択する。

- ［INHIBIT］：機能を割り当てません。

- ［FOCUS］：エリアフォーカス機能とエリアフォーカスバー機能（［FOCUS BAR］設定時）

- ［IRIS］：エリアアイリス機能

- ［Y GET］：エリア輝度表示

- ［FOCUS/IRIS］：エリアフォーカス機能とエリアアイリス機能の同時動作、エリアフォーカスバー機能（［FOCUS BAR］設定時）

- ［FOCUS/Y GET］：エリアフォーカス機能とエリア輝度表示の同時動作、エリアフォーカスバー機能（［FOCUS BAR］設定時）

## エリアモード機能の操作

撮影時または撮影待機時に次の操作をすることで、メインメニュー→［SW MODE］→［AREA MODE］で設定した機能が使用できます。

コントロールスティックを押す。

- エリア枠（白枠）が表示されます。

コントロールスティックを上下左右に倒し、移動したい場所にエリア枠を移動させる。

コントロールスティックを押す。

- エリア枠が白枠から黄枠に変わります。

- 黄枠の時に、［AREA MODE］で設定された機能が、エリア枠内で動作します。

- 機能動作中は　画面右側に［AREA］が表示されます。

- エリア輝度表示が動作しているときは、中央輝度表示は動作しません。

コントロールスティックを2秒以上押す。

- エリア枠が消え、エリアモード機能が終了します。

NOTE

- 電源を切ったり、画像を再生したりすると、エリアモード機能は解除されます。

ページトップへ戻る