- トップページ
- ネットワーク接続
- レックデュアリングアップロード機能
- 記録したクリップを自動的に転送（自動転送モード）

# 記録したクリップを自動的に転送（自動転送モード）

本機とサーバー機器をネットワーク接続状態にする。

「FTPクライアント機能の設定」を参照して、設定してください。

本機のメインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］→［REC DURING UPLOAD］ で［ENABLE］に設定する。

本機のメインメニュー→［NETWORK SETUP］→［FTP CLIENT SERVICE］→［AUTO UPLOAD］でアップロード対象のクリップの種別を選択する。

［REC CLIP（PROXY）］：記録クリップのプロキシーデータをアップロードの対象にします。

［REC CLIP］：記録クリップ（メイン記録データとプロキシーデータ）をアップロードの対象にします。

［DISABLE］：記録クリップをアップロードの対象にしません。

撮影する。

記録を停止した直後にアップロードリストに登録され、その後、記録済みのクリップが自動的に転送されます。

ビューファインダーや液晶モニターには、レックデュアリングアップロード機能の動作状態が表示されます。また、サムネール画面には、レックデュアリングアップロード機能の動作状態とクリップの転送状態が表示されます。

NOTE

- レックデュアリングアップロードを有効に設定した後に、クリップのアップロードが開始されます。アップロードエラーを防ぐために、転送が終わるまでは、P2メモリカードスロットおよびmicroP2メモリカードスロットからカードを取り出さないでください。

- クリップのアップロードは、最大100件までアップロードリストに登録されます。アップロード済みクリップとアップロードに失敗したクリップを除く100件を超えるクリップは登録できません。

- 記録停止中に転送する記録済みのクリップを追加できます。サムネール画面からメインメニュー→［CLIP］→［COPY］→［FTP］または［FTP（PROXY）］を選択して転送するクリップを選択します。選択したクリップがアップロードリストに登録されます。

- 記録中/再生中/サムネール表示中もクリップは自動的に転送されます。

- レックデュアリングアップロード機能を使用する場合に、メインメニュー→［RECORDING SETUP］→［FILE SPLIT］で［SHORT SPLIT］を選択すると、記録ファイルの分割単位が小さくなり、記録時、クリップの転送開始タイミングを早めることができます。

- 転送中にネットワークが切断された場合、または、本機の電源が切れて再び電源が入った場合、クリップ単位で転送をやり直します。

- バックグラウンド記録、サイマル記録時は、スロット1の記録クリップのみ自動転送されます。

- インターバル記録/ループレック/ワンクリップ記録/ワンショット記録のクリップは、自動転送の対象になりません。

- レックデュアリングアップロード機能を有効に設定している間、最終クリップ削除機能は動作しません。

- レックデュアリングアップロード機能を有効に設定している間、ストリーミング機能は動作しません。

- アップロードリストに登録されているクリップが転送中、または転送待ちの間、FTPエクスプロアー画面でFTPサーバー上のディレクトリーを一覧表示しません。

- レックデュアリングアップロード機能を有効に設定している間、メインメニュー→［NETWORK SETUP］の設定値の変更や初期化はできません。

- アップロードリストに登録されているクリップが転送中、または転送待ちの間、P2カード間のコピーは動作しません。

- アップロードリストに登録されているクリップが転送中、または転送待ちの間、クリップの削除機能は動作しません。

- アップロードリストに登録されているクリップが転送中、または転送待ちの間、P2カードのフォーマット機能は動作しません。

ページトップへ戻る