- トップページ
- ネットワーク接続
- ネットワーク機能
- P2ブラウズ機能の設定と接続状態の確認

# P2ブラウズ機能の設定と接続状態の確認

## Webブラウザーからアプリケーション（P2 Browser）を起動する

携帯端末やパーソナルコンピューターとネットワーク接続が完了したら、携帯端末、パーソナルコンピューターのブラウザーを起動し、アプリケーション（P2 Browser）を起動します。

図1

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK FUNC］→［HTTP SERVER］で［BROWSE］または［BROWSE（+CTRL）］を選択する。

P2ブラウズ機能が有効になります。

携帯端末やパーソナルコンピューターのブラウザー（Safari、Internet Explorer）を起動する。

カメラ本体に設定したIPアドレスをブラウザーのアドレス入力欄に入力する。

［INFRA］モードで、［DHCP］の設定が［ENABLE］のとき、メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK TOOLS］→［STATUS DISPLAY］で、カメラ本体のIPアドレスを確認してください。

- 工場出荷値：［192.168.0.1］

パーソナルコンピューターの場合はEnterキーを押し、iPad/iPhoneの場合はGOボタンをタップする。

Webアプリケーション（P2 Browser）が起動します。

［USER NAME］と［PASSWORD］を入力画面で入力する。

カメラ本体に設定した［USER ACCOUNT］の［USER NAME］（工場出荷値：［guest］）と［PASSWORD］（工場出荷値：［p2guest］）を入力します。

（図1）のような画面（iPadの場合）が表示されると接続完了です。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK FUNC］→［USER ACCOUNT］でユーザーアカウント名やパスワードが設定できます。

メインメニュー→［NETWORK SETUP］→［NETWORK FUNC］→［ACCOUNT LIST］でアカウントの新規登録や削除、パスワードの変更ができます。

ユーザーアカウント名は31文字以下、パスワードは6文字以上、15文字以下です。

P2 Browserに関する情報は、次のWebサイトから、「P2 Web Application」の操作説明書を参照してください。

https://pro-av.panasonic.net/manual/jp/index.html

NOTE

- ［NETWORK SEL］が［OFF］または［4G/LTE］の場合、P2ブラウズ機能は利用できません。

## ネットワーク動作状態の表示（モードチェック機能）

ネットワーク動作状態は、〈DISP/MODE CHK〉スイッチを〈CHK〉側に2回倒して表示されるモードチェックの［FUNCTION］画面で確認できます。

詳しくは「［FUNCTION］画面」を参照してください。

ページトップへ戻る